[별표 3]

열처리시설의 검사방법

1. 확인 방법

지역본부장 또는 사무소장은 열처리업 등록 및 등록증 재교부 신청이 있는 때에는 서류 검사 및 현장 검사를 실시한다.

가. 서류 검사

(1) 제출한 구비서류가 규칙 제43조, 44조 및 45조의 규정에 적합한지와 신청서의 기재내용이 적합한지를 확인한다.

(2) 서류검사 결과 적합한 경우에는 현장검사를 실시한다.

(3) 서류 검사결과 적합하지 않은 경우에는 신청인에게 보완하게 한 후 신청하도록 하거나 신청서 관련 서류를 반려하여야 한다.

나. 현장 검사

(1) 구조확인

(가) 시설 규모 : 열처리 시설의 수와 각각의 크기 및 내용적 조사

(나) 지붕 또는 천장 : 지붕 또는 천장의 재료와 그 두께 조사

(다) 벽체(외벽) : 벽의 재료와 두께 조사

(마) 접합부위 : 벽, 천장, 바닥의 접합부위 구멍 등 여부 조사

(바) 바닥 : 바닥의 재료 조사

(사) 문 : 문의 수와 종류 조사

(2) 설비확인

(가) 온도계

① 목재포장재 중심부 온도측정용 온도계 및 열처리시설내의 온도 측정용 온도계 설치 유무와 온도 측정 가능여부 조사

② 국가교정 검사기관의 교정성적서 확인

③ 교정주기 경과 여부 확인

(나) 온도 기록장치

① 열처리하는 동안 온도 기록장치의 자동기록 여부 조사

② 기록장치 기록지의 표시방법(시간, 온도, 눈금 등)의 적절성 및 기록된 내용의 출력가능 여부 조사

(다) 송풍기(공기순환장치)

① 송풍기의 수량 및 위치를 조사

② 열처리시설 내 기류 순환으로 열을 균일하게 유지될 수 있는지 조사

(라) 고열발생장치

① 목재중심부 온도를 56℃이상, 30분 이상 처리가 가능한지 조사

② 직접 목재 등을 적재하여 가열시험 실시

(3) 열처리 소독효과 확인

열처리시설 효과확인은 시설 내 목재포장재를 적재하고, 가장 저온을 나타내는 부위의 두께가 150㎜ 이상인 목재포장재 중심부 온도를 측정한 자동기록장치의 온도가 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되었는지 여부를 조사

2. 현장 검사 시 유의사항

가. 현장검사는 가능한 한 해당 열처리시설 관계자(설계자, 시공자 등), 열처리시설자, 열처리소독기술자 등을 입회시켜 검사한다.

나. 현장검사 시는 위해방지를 위하여 안전조치를 한다.

3. 열처리업 등록관리 표지판 부착

❍ 열처리업체가 국가등록 업체임을 알 수 있도록 열처리시설에 표지판을 제작하여 부착할 수 있다.

국가등록 열처리업체

㈜00상사 (KR-00000)

농림축산검역본부

(가로 45cm × 세로 30cm)