[별표 3]

인명구조사 2급 교육 및 실기시험의 장비기준

(제3조제1항제4호가목 및 제19조제1항 관련)

■ 교육생/응시생 30명 기준

구분	장비용도	필요장비	개인지참	보유수량
기본 역량	기초체력측정	줄자(20m 이상) 칼라콘 또는 폴대 등	-	1개 이상 10개 이상
	수 영 기 초 능 력 평 가	수영복, 수영모, 수경	○	-
구조 기술	개 인 장 비	방화복(상의), 구조용 장갑 헬멧, 안전벨트, 레펠용 장갑	○ -	- 각 30개 이상
	하강 및 등반용	카라비너(O형, 변형 D형) 데이지 체인, 8자하강기 구조용하강기, 스톱하강기, 렉크하강기, ID(RIG)하강기 하강로프(200m 기준) 쥬마(등강기) 베이직, 크롤, 발쥬마, 그리그리	-	각 100개 이상 30개 이상 각 10개 이상 3롤 이상 좌20, 우20 각 10개 이상
	맨 홀 사 고 인명구조용	맨홀구조기구 가스 검지기(측정장비) 공기호흡기(보조호흡기 포함), 예비용기	- - ○	2세트 이상 2대 이상 5세트 이상
	수평ㆍ수직 인명구조용	요구조자용 안전벨트 로프발사총 홀도르레(픽스, 레스튜, 푸르직) 쌍도르레(병렬식), 탠덤도르래 복합도르레 캠형 (트럭션, 미니트럭션) 확보판, 스위벨	-	3개 이상 1대 이상 각 10개 이상 각 10개 이상 각 10개 이상 각 10개 이상
	요 구 조 자 들 것 고 정	바스켓 들것 요구조자 마네킹(25kg이상) 테이프슬링(100m 기준) 및 코드슬링(50m 기준)	-	3개 이상 4개 이상 각 1롤 이상
	수 상 인명구조용	레스큐 튜브, 레스큐 부이(캔) 오리발, 습식잠수복(3mm이상) 수난용 마네킹(25㎏이상)	○	5개 이상 3개 이상 2개 이상
	수 중 인명구조용	잠수장비 세트, 공기통 공기충전기	○ -	3세트 이상 1대 이상
	교통사고 인명구조	고임목 2, 가반식 윈치, 체인, 유압구조장비 세트(호스 릴 포함), 에어백 세트(안전판 포함)	-	장비별 각 2세트 이상
응급 처치	심폐소생술 실 습 용	포켓마스크, 마우스실드, 글러브 CPR, 마네킹(애니)	-	10개 이상 5개 이상
	외상환자 응급처치용	경추보호대(C-collar), 부목 멸균가아제, 롤붕대, 테이프, 글러브 등	-	10개 이상 10개 이상