[별표 3]

자동측정자료의 행정자료활용을 위한 3시간 평균치 생성방법(제9조의2 관련)

1. 3시간 평균치란 최근 시간자료 3개의 평균농도를 말한다.

2. 3시간 평균치의 계산방법은 이동평균 계산방식에 따라 다음과 같이 계산한다.

Mt = (Pt+Pt-1+Pt-2)/3

Mt : t시의 3시간 평균치(t=0~23)

Pt : t시의 시간자료 (t=0~23)