[별표 3]

점유주파수대폭의 허용치

(제4조제1항 관련)

전 파 형 식	무선설비	점유주파수대폭의 허용치
A1A A1B	1. 100 ㎑ 이하의 주파수의 전파로 사용하는 무선국의 무선설비	250 ㎐
	2. 제1호에 해당되지 아니하는 무선국의 무선설비	500 ㎐
A2A A2B	1. 75 ㎒ 주파수의 전파를 발사하는 무선표지국의 무선설비	6.5 ㎑
	2. 400.15 ㎒ 이상 406 ㎒ 이하 주파수의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	1 ㎒
	3. 1,668.4 ㎒ 이상 1,700 ㎒ 이하 주파수의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	6 ㎒
	4. 해상이동업무를 행하는 무선국의 무선설비로서 1,000 ㎐를 초과하여 2,200 ㎐ 이하의 변조주파수를 사용하는 것	5 ㎑
	5. 제1호 부터 제4호에 해당되지 아니하는 무선국의 무선설비(생존정의 송신장치를 제외한다)	2.5 ㎑
H2A H2B	1. 해상이동업무를 행하는 무선국의 무선설비로서 1,000 ㎐를 초과하여 2,200 ㎐ 이하의 변조주파수로 사용하는 것	3 ㎑
	2. 제1호에 해당되지 아니하는 무선국의 무선설비	1.5 ㎑
A3E	1. 방송프로그램 전송을 내용으로 하는 국제공중통신무선국의 무선설비	8 ㎑
	2. 방송국과 방송중계(일반 공중에 직접 수신시키는 것을 목적으로 하지 아니하는 방송프로그램 중계를 말한다. 이하 같다)를 하는 무선설비	10 ㎑
	3. 스테레오포닉방송국과 방송중계를 하는 무선설비	15 ㎑
	4. 제1호 부터 제3호에 해당되지 아니하는 무선국의 무선설비	6 ㎑
R3E,H3E,J3E	모든 무선국의 무선설비	3 ㎑
C3F,C9F,F3E, F8E,G3E,C2W, C7W,G7W	텔레비전방송을 하는 방송국의 무선설비	6 ㎒
F1D, F1E, F7D, F7E	29.7 ㎒ 이상 50 ㎒ 이하, 72 ㎒ 이상, 76 ㎒ 이하, 주파수 138 ㎒ 이상 174 ㎒ 이하, 216 ㎒ 이상 223 ㎒이하, 335.4 ㎒ 이상 470 ㎒ 이하의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국을 제외한다)	4 ㎑
	주파수 138 ㎒ 이상 174 ㎒ 이하, 216 ㎒ 이상 223 ㎒이하, 335.4 ㎒ 이상 470 ㎒ 이하의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국을 제외한다)	8.5 ㎑
F1A, F1B, F1D, G1A, G1B, G1D	1. 선박국 및 해안국의 무선설비로서 디지털선택호출․협대역직접인쇄전신․인쇄전신 또는 데이터전송에 사용하는 것	0.5 ㎑
	2. 1,644.3 ㎒ 이상 1,646.5 ㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 위성비상위치지시용 무선표지설비	0.6 ㎑
	3. 산란파에 따라 통신을 하는 무선국의 무선설비외의 무선설비	2 ㎑
	4. 주파수 138 ㎒ 이상 174 ㎒ 이하, 216 ㎒ 이상 223 ㎒ 이하, 335.4 ㎒ 이상 470 ㎒ 이하, 457.5 ㎒ 이상 467.6 ㎒ 이하(선상통신국에 한한다)의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비 (방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국을 제외한다)	8.5 ㎑
	5. 200 ㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 특정소출력무선국의 무선설비	16 ㎑
	6. 406.0 ㎒ 이상 406.1 ㎒ 이하 주파수의 전파를 사용하는 위성비상위치지시용 무선표지설비	20 ㎑
	7. 제1호 부터 제6호에 해당되지 아니하는 무선국의 무선설비	3 ㎑
F2A, F2B, F2D, F9D, F9X, G2A, G2B, G2D, K2A, K2B	1. 주파수 138 ㎒ 이상 174 ㎒ 이하, 216 ㎒ 이상 223 ㎒이하, 335.4 ㎒ 이상 470 ㎒ 이하, 457.5 ㎒ 이상 467.6 ㎒ 이하(선상통신국에 한한다)의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국을 제외한다)	8.5 ㎑
	2. 주파수 29 ㎒ 이상 50 ㎒ 이하, 72 ㎒ 이상 76 ㎒ 이하, 146 ㎒ 이상 174 ㎒ 이하, 335.4 ㎒ 이상 470 ㎒ 이하의 전파를 사용하는 무선국(아마추어국을 제외한다)의 무선설비 3. 200 ㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 특정소출력무선국의 무선설비	16 ㎑
	4. 주파수 940 ㎒에서 960 ㎒까지의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비	400 ㎑
	5. 400.15 ㎒ 이상 406 ㎒ 이하 주파수의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	1 ㎒
	6. 주파수 1668.4 ㎒ 이상 1,700 ㎒ 이하의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	6 ㎒
	7. 제1호 부터 제6호에 해당되지 아니하는 무선국의 무선설비	3 ㎑
F3E, G3E	1. 주파수 29.7 ㎒ 이상 50 ㎒ 이하, 138 ㎒ 이상 174 ㎒ 이하, 216 ㎒ 이상 223 ㎒이하, 335.4 ㎒ 이상 470 ㎒ 이하, 457.5 ㎒ 이상 467.6 ㎒ 이하(선상통신국에 한한다)의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비(방송중계를 하는 것, 아마추어국 및 해상이동업무를 하는 무선국을 제외한다)	8.5 ㎑
	2. 주파수 25.11 ㎒ 이상 27.5 ㎒ 이하, 29.7 ㎒ 이상 50 ㎒ 이하, 72 ㎒ 이상 76 ㎒ 이하, 146 ㎒ 이상 174 ㎒ 이하(아마추어국, 해상이동업무를 하는 무선국에 한한다), 450 ㎒ 이상 467.58 ㎒ 이하(선상통신국에 한하며 방송중계를 하는 것은 제외한다)의 주파수의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비	16 ㎑
	3. 주파수 200 ㎒ 이하의 전파를 사용하는 무선국으로서 제1호 부터 제2호에 해당되지 아니하는 무선국의 무선설비	40 ㎑
	4. 초단파 방송국의 무선설비	180 ㎑
	5. 주파수 174 ㎒에서 585 ㎒까지의 전파를 사용하며 방송중계를 하는 이동업무 무선국의 무선설비	100 ㎑
	6. 방송국과 주파수 72 ㎒에서 585 ㎒까지의 전파를 사용하여 방송중계를 하는 고정국의 무선설비	200 ㎑
	7. 주파수 942 ㎒에서 960 ㎒까지의 전파를 사용하는 무선국의 무선설비	400 ㎑
F8E,F9W, F9E	초단파 방송국의 무선설비	260 ㎑
F7W,G7W	800 ㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 이동가입무선전화통신을 하는 무선국의 무선설비와 1800 ㎒대의 주파수의 전파를 사용하는 개인휴대전화용 무선설비	1.32 ㎒
P0N,K2A	주파수 1,670 ㎒ 이상 1,690 ㎒ 이하의 전파를 사용하는 기상원조국의 무선설비	6 ㎒