〔별표 3〕

품질표시 및 기재방법

1. 품질표시

가. 품질표

숯 품질
상 품 명
숯의 종류
원 료
원 산 지
품질	수 분
	회 분
	발열량
	연료용 숯의 품등
무게 또는 부피
생산자	주 소	(전화 : )
(수입자)	성 명 (회사명)
제 조 일 자

나. 제작 및 부착기준

(1) 표의 크기는 조정할 수 있으나 가로2 : 세로3의 비율은 유지하여야 한다.

(2) 포장상자 표면에 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 마대와 같은 것으로 포장할 때에는 꼬리표에 인쇄하여 부착할 수 있다.

2. 품질표의 기재 방법

숯 품질
상 품 명		각 회사의 고유 상품명을 표시한다.
숯의 종류		흑탄, 백탄, 대나무숯과 톱밥숯으로 구분하여 표시한다.
원 료		침엽수, 활엽수, 대나무 및 톱밥, 대패밥 또는 대나무조각 등으로 구분하여 표시한다.
원 산 지		생산된 국가를 표시한다.
품질	수 분	소수 첫째 자리까지 명기하여 % 이하로 표시한다.
	회 분	소수 첫째 자리까지 명기하여 % 이하로 표시한다.
	발열량	십 단위까지 명기하여 0,000 kcal/kg 이상으로 표시한다.
	연료용 숯의 품등	단위부피당 발열량 5,001cal/㎤이상은 A등급, 단위부피당 발열량 5,000cal/㎤이하는 B등급으로 표시한다.
무게 또는 부피		무게는 kg 단위, 부피는 ℓ로 표시한다.
생산자	주 소	생산자 또는 수입자의 주소를 표시하며 ( )에는 전화번호를 표시한다.
(수입자)	성 명 (회사명)	대표자의 성명, 회사명을 표시한다.
제 조 일 자		숯을 생산한 년, 월, 일을 표시한다.