별표 3.

하천․호소 퇴적물 지점별 오염평가 기준

단계	조건
보통	금속류 8 항목 모두 ‘I’ 등급
약간 나쁨	금속류 8 항목 중 ‘II’ 등급 또는 ‘III’ 등급 항목 1개 이상
나쁨	“금속류 ‘II’ 등급 기준 지수” 0.34 이상
매우 나쁨	‘IV’ 등급인 항목 1개 이상

비고 :

1. 단계별 퇴적물 지점의 상태 및 조치

가. 보통 : 지질이나 대기의 영향을 일반적인 정도로 받는 곳에서 나타나는 상태

나. 약간 나쁨 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 있으며, 독성시험을 통해 악영향 확인 필요

다. 나쁨 : 저서생물에 독성이 나타날 가능성 높으며, 조사 범위를 상하류로 확대하여 오염 규모 확인 필요

라. 매우 나쁨 : 심각하고 명백하게 오염되었으며, 중장기적으로 배출시설 및 공공수역 관리 필요

2. 한 지점이 여러 조건에 중복 해당될 경우 오염도 높은 단계 쪽으로 판정

3.“금속류‘II’등급 기준 지수”는 아래 식에 따라 계산함

[eqn: `금속류`` prime II` prime ``등급``기준``지수=` {sum _{i=1} ^{8} ( {EC _{i}} over {PEL _{K _{i}}} )} over {8}]

(ECi : 금속류 항목별 농도, PELKi : 금속류 항목별 ‘II’ 등급 기준치)