[별표 3]

협의를 필요로 하는 유해화학물질의 독성한계(IDLH 한계)에 따른

거리별 최소 저장 또는 취급량(제4조제2항 관련)

IDLH한계1) (㎎/㎥) 거리(m)2)	1∼9	10∼49	50∼99	100∼499	500∼999	1000 이상
800 미만	1 ㎏	10 ㎏	45 ㎏	90 ㎏	450 ㎏	900 ㎏
800 이상 1,100 미만	2 ㎏	20 ㎏	100 ㎏	200 ㎏	1,000㎏	2,000㎏
1,100 이상 1,600 미만	8 ㎏	80 ㎏	400 ㎏	800 ㎏	4,000㎏	8,000㎏
1,600 이상 3,200 미만	22㎏	220㎏	1,100㎏	2,200㎏	11,000㎏	22,000㎏
3,200 이상 8,000 이하	116㎏	1,160㎏	5,800㎏	11,600㎏	58,000㎏	116,000㎏

주 1) 30분 동안 노출시 보호조치가 이루어지지 않을 경우 사망을 초래하거나 건강에 악영향을 일으킬 수 있는 유독성물질의 대기중 농도(미국직업안전보건청(NIOSH)에서 발표)

2) 거리는 원자로 및 관계시설의 경우 원자로중심으로부터의 거리를, 핵연료주기시설의 경우 건물 중심으로부터의 거리를, 폐기시설의 경우폐기물 중간저장시설, 인수시설 또는 영구처분시설 중심으로부터의 거리를 말한다.