〔별표3-1〕

기 관 일 지   기 록 요 령

○ 장비가동 현황

1. 장비구분 : 주기관, 발전기관, 소화기관, 보일러, 조수기, 유수분리기, 기타 장비로 구분하고, 매일 24:00를 기준하여 운전시간을 기록한다.

2. 입청후 운전시간 : 거치된 장비의 입청후부터 현재까지 운전시간을 기록하며, 타함정 (또는 예비기관)에서 사용하던 장비를 거치시는 해당  장비의 입청후 운전시간을 계속하여 기록해야 한다.

3. 정기검사후 운전시간 : 정기검사(총분해 수리)후 운전시간을 기록한다.

4. 단계별 검사후 운전시간 : 단계별 정비(W5)후 운전시간을 기록하되 정기검사 후에는 운전시간을 처음(0=ZERO)으로 환원 기록한다.

5. 일일 운전시간 : 고유장비의 당일 하루동안 운전시간을 기록한다.

○ 유류 운용현황

1. 전일 잔량은 전일 24:00 재고된 이월량을 기록한다.

2. 수급량은 금일 총 수입된 양을 기록한다.

3. 공급량은 타부서에 공급한 양을 기록한다.

4. 총 사용량은 금일 기관 당직자가 1일 2회 실제탱크를 측심하여 총 사용된 양으로서 장비소모량과 교환량이 합산된 양을 기록한다.

5. 소모량에서 주기관란은 24:00 실측하여 총 사용된 양에서 발전기관, 소화기관, 보일러 기타 소모량과 교환량을 제외한 양을 기록한다.

6. 소모량에서 발전기관란은 발전기관운전으로 소모된 양과 보충량을 기록한다.

7. 소모량에서 소화기관란은 소화엔진운전으로 소모된 양과 보충량을 기록한다.

8. 소모량에서 보일러란은 보일러 가동으로 소모된 양을 기록한다.

9. 소모량에서 공란은 각종 보조기관의 소모량과 단정기관운전으로 소모된 양과 보충량 기록한다.

10. 교환량에서 주기관란은 주기관(메인엔진, 기어박스)에 교환된 양을 기록한다.

11. 교환량에서 발전기관란은 발전기관에 교환된 양을 기록한다.

12. 교환량에서 소화기관란은 소화엔진에 교환된 양을 기록한다.

13. 교환량에서 기타란은 세척, 드레인 배출 등 기타 양을 기록한다.

◦유류실측현황은 기관 당직자가 1일 2회 기준[출동중 12:00, 24:00, 정박중 09:00, 17:00(18:00)]으로 실제 측심하여 잔량을 기록하고 측심자란에 계급, 성명을 기록하고 서명 날인한다.

◦기타 사용현황(부속품, 각종물품)은 물품의 수급 및 사용현황, 목적등을 기록한다.

◦중요업무 진행 및 지시사항은 비고사항으로 기사란을 요약할 수 있으며, 평소 업무이외 업무지원, 지도방문, 위탁처리, 검열, 훈련 등을 기록한다.

◦청수현황란은 전일 잔량, 수급량(수도, 급수선 구분) 사용량, 잔량을 기록한다.

◦기사란은 좌측부터 하단으로 작성하여 일일명령에 의한 당직 할당표에 의거 당직자가 기록하고(주기관 및 각 보조기관 운전사항, 각 계기작동 사항 등) 당직자가 서명 날인한다.

◦검열 날인란은 내연장(내전장), 기관장, 함(정)장이 서명 날인한다.〔별표3-2〕