[별표 4]

방사성핵종 군별 최대방사능(제4조제2항 관련)

핵종군(별표 3 참조)	최대방사능
	용해성(1) 및/또는 반응성(3)	비용해성(2) 및 비반응성(4)
1군 2군 3군 4군	11.1GBq (0.3Ci) 1.11TBq (30Ci) 11.1TBq (300Ci) 18.5TBq (500Ci)	111GBq (3Ci) 11.1TBq (300Ci) 111TBq (3,000Ci) 185TBq (5,000Ci)

(1) 용해성 : 48시간동안 20οC의[eqn: {H}_{2}O] 의 용액 100ml에서 그램 당 0.1mg 이상

(2) 비용해성 : 48시간동안 20οC의[eqn: {H}_{2}O] 의 용액 100ml에서 그램 당 0.1mg 이하

(3) 반응성 : 통상의 대기 또는 수중에서 반응(나트륨, 칼륨, 우라늄, 세슘, 금속 등)

(4) 비반응성 : 통상의 대기 또는 수중에서 비반응(알루미늄, 금, 코발트, 크립톤, 세라믹 등)

※ “그램 당 밀리그램”의 표기에서 “밀리그램”은 용해되거나 제거된 방사성핵종을 말하며, “그램”은 존재하는 방사성물질의 총 중량을 의미하되 캡슐의 무게는 포함하지 않는다.