【별표 4】

시설별 적재기준(제26조 관련)

항 별	시 설 명	상재하중(톤/㎡)	비 고
목 포 항	삼학부두	3.0
	대불부두	3.0	제7․8야적장 상재하중 7.0
	용당부두	3.0
	신항부두	5.0
	동명물양장	2.0
	북항물양장	2.0
	대불물양장	2.0

※ 상재하중(톤/㎡) ÷ 화물의 단위체적중량(톤/㎥) = 화물의 적치(m)