[별표 4] <개정 2002. 01. 18> <개정 2016. 4. 14>

의장수별 한국형닻․닻로프 등의 규격 및 비치기준(제59조제2항제1호 관련)

의장수		닻의 수		닻 1개의 질량		닻로프				토우라인 (마닐라로프)		무어링로프 (마닐라로프)
						대형닻로프 (마닐라로프)		중형닻로프 (마닐라로프)
강선	목선	대형닻	중형닻	대형닻	중형닻	길이	지름	길이	지름	길이	지름	수	길이	지름
(초과 ～ 이하)	(초과 ～ 이하)			킬로 그램	킬로 그램	미터	밀리 미터	미터	밀리 미터	미터	밀리 미터		미터	밀리 미터
80～90	40～55	2	-	75	-	60	24	-	-	110	28	-	-	-
90～105	55～70	2	1	95	25	70	28	70	18	110	30	1	165	20
105～140	70～100	2	1	115	25	80	32	80	18	110	32	1	165	20
140～175	100～140	2	1	130	40	90	35	90	20	135	34	1	165	22
175～215	140～210	2	1	170	60	100	38	100	22	135	36	1	165	24
215～255	210～285	2	1	205	75	100	42	100	24	135	40	1	165	24
255～295	285～355	2	1	255	75	110	45	110	24	135	45	1	165	24
295～340	355～425	2	1	300	80	110	50	110	24	135	45	1	165	28
340～390	-	2	1	315	100	130	55	130	30	135	50	1	165	32
390～445	-	2	1	365	115	140	60	140	32	135	50	1	165	32