【별표 4】

전문검사기관의 숙련도 평가 기준(제9조제1항 관련)

1. 평가 기준

가. 평가항목

(1) 일반항목 : 중금속 3개 항목

(2) 특수항목 : 폴리염화비페닐, 다환방향족탄화수소 각 3개 항목

나. 평가방법

(1) Z값의 도출

측정값의 정규분포 변수로서 대상기관의 측정값과 기준값의 차를 측정값의 분산정도(또는 목표표준편차, Target Standard Deviation)로 나눈 값으로 산출한다.

[eqn: Z = { x-X} over { s}]

여기서, x 는 대상기관의 측정값

X 는 기준값

s 는 측정값의 분산정도(또는 목표표준편차 “0”)

(2) 분야별 항목평가는 개별 평가항목에 대한 분석결과를 Z값에 의해 산정하여 Z값에 따라 각각 매우만족 “5점”, 만족 “4점”, 보통 “3.5점”, 미흡 “0점”으로 부여하여 환산점수 산출식을 적용, 각 항목별 결과 Z값의 합을 100점으로 환산, 70점 미만인 경우는 부적합으로 판정하여 3개월 이내 개선

분 야	항목별 Z값
	매우만족(5점)	만족(4점)	의심(3.5점)	미흡(0점)
중금속, PCBs, PAHs	lZl ≤ 1	1 lZl ≤ 2	2＜ lZl ≤3	3 ＜ lZl

<분야별 환산점수 산출식>

[eqn: 환산점수={ 총점} over {항목수 }×{ 100} over { 5}]

다. 순위판정 기준

결과산출에 관한 유효성자료를 제출한 기관으로서 100점 환산점수의 90점 이상 결과를 도출한 기관에 대하여 분야별 1, 2, 3 순위 결정

라. 평가시료는 일반항목 분야와 특수항목 분야로 구분하여 제공한다.

2. 해양경찰청장은 해양배출폐기물 전문검사기관으로 지정된 기관에 대하여 매년마다 다음 각 사항을 확인, 평가하여야 한다.

가. 기술인력, 장비 및 시설확보 등의 적정성

나. 검사업무 수행과정의 정확성

다. 검사자료의 작성 및 검사성적서 발급의 적법성

라. 기타 관련 자료의 보관 및 관리 등

3. 해양경찰청장은 관계공무원으로 하여금 제2항의 평가를 위하여 현지 확인을 하게 할 수 있으며 별지 제6호서식에 따라 결과를 작성한다.