[별표 4] <개정 2014. 01. 01>

항해용구(제69조 관련)

명 칭		비치수량	참 고
호종		1	전장 20미터 미만의 소형어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
레이다 반사기		1	주간 또는 내수면어업에 사용하는 어선 및 내수면에서 시험·조사·지도·단속에 사용하는 어선은 설치를 면제할 수 있다. <개정 2014. 01. 01>
시계		1	선장의 소지품으로 대용할 수 있다.
라디오		1	단파대수신이 가능한 것을 설치할 것. 다만, 제72조에 따른 무선설비를 비치한 경우에는 그러하지 아니하다.
휴대용 자기컴퍼스		1	2톤 미만의 내수면어업, 양식어업 및 정치망어업에 종사하는 어선은 비치를 아니할 수 있다.
기적		1	전장 12미터 미만의 소형어선에는 기적의 대용으로 유효한 음향신호를 낼 수 있는 다른 기구를 비치할 수 있다.
선등	장등	1	전장 20미터 미만의 소형어선에서는 갑종장등, 을종장등 또는 병종장등으로 할 것
	현등	1	갑종 현등 또는 을종 현등으로 할 것. 다만, 전장 20미터 미만의 소형어선에서는 양색등 1개로서 대용할 수 있다.
	선미등	1	갑종 선미등 또는 을종 선미등으로 할 것
	정박등	1	갑종 백등 또는 을종 백등으로 할 것
	어업등	1	야간항행을 하지 아니하는 전장 20미터 미만의 어선에는 비치하지 아니할 수 있다.
위성항법장치		1	법 제5조에 따라 무선설비 설치대상이 아닌 어선은 그러하지 아니하다. <신설 2014. 01. 01>
비 고 1. 선박이나 기타 물건을 예인하는 작업(접현하여 예인하는 것을 제외한다)에 종사하는 소형어선에는 예선등을 비치하여야 한다. 이 경우 예선등은 갑종 예선등 또는 을종 예선등으로 한다. 2. 전장 7미터 미만의 어선으로서 최대속력이 7노트를 넘지 아니하는 소형어선에서는 장등, 현등 및 선미등의 비치에 대신하여 1개의 백색 전주등을 설치할 수 있다. 3. 전장 12미터 미만의 소형어선(다른 선박 또는 물건을 예인하는 작업에 종사하는 어선을 제외한다)에서는 장등 및 선미등의 비치에 대신하여 1개의 백색 전주등을 설치할 수 있다. 4. 제2호와 제3호에 따른 백색 전주등은 이를 정박등으로 겸용할 수 있다. 5. 소형어선 중 상갑판이 없이 현단으로만 이루어져 있거나, 상갑판 상부에 구조물이 없는 어선(기관실의 보호를 위하여 제8조제1항에 따라 기관실구 위벽만을 설치한 어선을 포함한다)은 기적․호종, 선등, 레이다반사기의 설치를 면제할 수 있다. 이 경우 선등에 대신하여 랜턴 1개를, 기적․호종을 대신하여 징 또는 꽹과리 등 유효한 음향신호를 낼 수 있는 장치를 비치하여야 한다. 6. 제5호에 따라 설비를 면제받은 어선은 주간에만 항행하여야 한다. <개정 2014. 01. 01> 7. 총톤수 2톤 미만의 어선은 시계비치에 관한 사항을 적용하지 아니한다. 8. 총톤수 5톤 미만 어선(「낚시 관리 및 육성법」에 따라 낚시어선업을 겸용하는 어선은 제외한다)으로서 연안으로부터 5마일 이내에서 어장관리 또는 구획어업에 종사하는 어선은 레이다반사기 설치를 면제할 수 있다. <개정 2014. 01. 01> 9. 어업등을 비치하여야 할 어선의 종별과 종류 및 비치수량 등에 대하여는 「어선설비기준」별표 22 비고 5를 준용한다.