[별표4] 3차원 교통데이터 세밀도 및 가시화정보 제작기준

대분류	3차원 교통데이터
중분류	도로
세분류	단위도로면 / 도로교차면
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪기준에 따른 제작(폭 4m 이상) ▪3차원 면형 ▪기준 이하는 선형으로 제작 ▪인도면/차도면 미구분 ▪차선, 도로중심선, 횡단보도 미제작 ▪단색 텍스처
Level 2	▪기준에 따른 제작(폭 3m 이상) ▪3차원 면형 ▪기준 이하는 선형으로 제작 ▪인도면/차도면 구분 제작 ▪차선, 도로중심선, 횡단보도 제작 ▪색깔 텍스처
Level 3	▪기준에 따른 제작(폭 1.5m 이상) ▪3차원 면형 ▪기준 이하는 선형으로 제작 ▪인도면/차도면 구분 제작 ▪차선, 도로중심선, 횡단보도 제작 ▪가상 영상 텍스처
Level 4	▪기준에 따른 제작(폭 0.6m 이상) ▪3차원 실사모델 ▪기준 이하는 선형으로 제작 ▪인도면/차도면 구분 제작 ▪차선, 도로중심선, 횡단보도 제작 ▪실사 영상 텍스처

대분류	3차원 교통데이터
중분류	철도
세분류	단위철도면
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪3차원 면형 ▪주변 지형지물 미제작 ▪단색 텍스처
Level 2	▪3차원 면형 ▪주변 지형지물 미제작 ▪가상 영상 텍스처
Level 3	▪3차원 심볼 ▪주변 지형지물 미제작 ▪가상 영상 텍스처
Level 4	▪3차원 실사모델 ▪주변 지형지물까지 제작 ▪가상 영상 텍스처

대분류	3차원 교통데이터
중분류	교통시설물
세분류	교량(교량 / 입체교차부)
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪기준에 따른 제작(연장 10m 이상) 및 중요 교량 제작 ▪3차원 면형 ▪인도면/차도면 미구분 ▪차선, 도로중심선 미제작 ▪교각 미제작 ▪단색 텍스처
Level 2	▪기준에 따른 제작(연장 4m 이상) ▪단순화된 3차원 심볼 ▪인도면/차도면 구분 제작 ▪차선, 도로중심선 제작 ▪교각 제작 ▪색깔 텍스처
Level 3	▪기준에 따른 제작(연장 2m 이상) ▪3차원 심볼 ▪인도면/차도면 구분 제작 ▪차선, 도로중심선 제작 ▪교각 제작 ▪가상 영상 텍스처
Level 4	▪기준에 따른 제작(모든 교량) ▪3차원 실사모델 ▪인도면/차도면 구분 제작 ▪차선, 도로중심선 제작 ▪교각 제작 ▪실사 영상 텍스처

대분류	3차원 교통데이터
중분류	교통시설물
세분류	터널(터널 / 지하차도)
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪단순화된 3차원 심볼 ▪단색 텍스처
Level 2	▪단순화된 3차원 심볼 ▪색깔 텍스처
Level 3	▪3차원 심볼 ▪가상 영상 텍스처
Level 4	▪3차원 실사모델 ▪실사 영상 텍스처

대분류	3차원 교통데이터
중분류	교통시설물
세분류	도로교통시설물
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪단순화된 3차원 심볼 ▪단색 텍스처
Level 2	▪단순화된 3차원 심볼 ▪색깔 텍스처
Level 3	▪3차원 심볼 ▪가상 영상 텍스처
Level 4	▪3차원 실사모델 ▪실사 영상 텍스처