[별표 5]

의약품RFID tag 구성체계(제6조제4항 관련)

SGTIN-96 및 SGTIN-198은 의약품표준코드 13자리 중 검증번호를 제외한 12자리와 물류식별자, 일련번호를 포함하여 아래와 같이 구성된다. RFID tag에는 해당 표준코드와 일련번호를 가독문자로 기재할 수 있다.

1. SGTIN-96

구분	헤더1)	필터값2)	파티션3)	업체코드		상품코드			일련번호4)
비트수	8	3	3	24		20			38
값/ 자리수	00110000 (고정값)	표준필터값	101	7자리		6자리			최대 2,748억개
				⇧		⇧	⇧
	<의약품 표준코드>		구분	국가식별코드	업체 식별 코드	물류5)식별자	품목코드
			자리수	3	4	1	5

2. SGTIN-198

구분	헤더1)	필터값2)	파티션3)	업체코드		상품코드			일련번호4)
비트수	8	3	3	24		20			140
값/ 자리수	00110110 (고정값)	표준필터값	101	7자리		6자리			최대 20자리
				⇧		⇧	⇧
	<의약품 표준코드>		구분	국가식별코드	업체 식별 코드	물류5)식별자	품목코드
			자리수	3	4	1	5

1) 헤더(Header) : 코드값의 길이와 식별코드의 유형, 구조를 정의. 이진수 값으로 SGTIN-96은 ‘0011 0000’. SGTIN-198은 ‘0011 0110’을 적용함.

2) 필터(Filter)값 : GS1 EPCglobal TDS(Tag Data Standard)최신버전에 정의된 SGTIN 필터 값을 따른다.

< 필터 값 >

필터 값	의 미	필터 값	의 미
000	기타 (All Others)	100	계산대를 통과하지 않는 거래단품 묶음
001	소매용 거래단품	101	사용 유보
010	표준 거래단품 묶음	110	사용 유보
011	단일 선적/소비자 거래 단품	111	사용 유보

3) 파티션(Partition) : 업체코드와 상품코드의 길이를 구분하기 위한 식별자로 업체코드 7자리, 상품코드 6자리에 해당되는 이진수값 ‘101’을 적용함.

4) 일련번호(Serial Number) : 상품의 개별식별을 위해 부여하는 일련번호로, SGTIN-96은 숫자로만 구성할 수 있으며 십진수를 이진수로 변환하여 인코딩하고, SGTIN-198은 영문자와 숫자를 혼용할 수 있으며 영문자/숫자 각각을 ISO/IEC 646(ASCII)의 인코딩 방법을 준용하여 7Bit씩 인코딩함.

5) 물류식별자 : 의약품 표준코드에는 없는 항목이나, 바코드표준 GTIN-13과의 일관성을 위해 추가함. 의약품 단품에 적용할 경우 이진수 값 ‘000’을 적용함