[별표 5] <개정 2002. 01. 18>

의장수별 덴포스형닻․닻로프 등의 규격 및 비치기준(제59조제2항제2호 관련)

의장수		닻의수	닻 1개의질량(킬로그램)	닻로프				토우라인 (마닐라로프)		무어링로프 (마닐라로프)
강선	목선			길이 (미터)	지름(밀리미터)			길이 (미터)	지름 (밀리 미터)	수	길이 (미터)	지름 (밀리 미터)
					마닐라로프	나이론로프	비니론로프
(초과 ～ 이하)	(초과 ～ 이하)
80～90	40～55	2	20	60	24	17	20	110	28	․	․	․
90～105	55～70	2	25	70	28	20	24	110	30	1	165	20
105～140	70～100	2	30	80	32	22	27	110	32	1	165	20
140～175	100～140	2	40	90	35	25	30	135	34	1	165	22
175～215	140～210	2	50	100	38	27	33	135	36	1	165	24
215～255	210～285	2	60	100	42	30	36	135	40	1	165	24
255～295	285～355	2	70	110	45	32	38	135	45	1	165	24
295～390	355～425	2	95	110	50	35	42	135	50	1	165	32
390～445	-	2	125	120	60	42	50	135	50	1	165	32