[별표 5]

인정 내화구조의 표시

한국건설기술연구원장 인정

(인정번호)

(사용부위) 1)

(내화시간) 2)

(회 사 명)

(공장주소)

비고 1.

- 사용부위는 외벽, 내벽, 보, 기둥, 바닥, 지붕틀 등으로 표시한다.

- 내화시간은 0.5시간, 1시간, 1.5시간, 2시간, 3시간 등으로 표시한다.

비고 2.

- 위 표시는 내화품목별 주요 재료․제품 또는 포장에 부착 또는 날인 등의 방법으로 한다.