[별표 5]

환경측정분석전문기관 보관자료(제12조 관련)

1. 환경측정분석전문기관의 보관자료(공통)

1.1 시험계획서

1.2 시험기초자료(시험일지)

1.3 시험성적서

2. 시험계획서 작성(공통)

시험계획서는 매 시험마다 다음 각 호의 사항이 포함되도록 시험 전에 작성한다.

2.1 시험제목

2.2 시험목적

2.3 시험의뢰자, 명칭 및 소재지, 의뢰서

2.4 시험개시 및 종료예정일

2.5 시험방법

2.6 시료채취(시료 채취 및 분석 분야 잔류성유기오염물질 측정기관만 해당) 및 분석 등의 종류, 빈도 등

2.7 보관될 기록 및 자료

2.8 환경측정분석전문기관의 명칭 및 소재지

2.9 시험책임자의 서명날인

3. 시험기초자료 작성(공통)

시험기초자료(시험일지)는 매 시험마다 작성하되 다음 각 호의 사항이 분석항목별로 적정하게 포함한다.

3.1 시료분석분야(공통)

3.1.1 전처리 및 기기분석 자료는 년/월/일/시, 분석자 기록

3.1.2 전처리조건(추출조건, 산처리 횟수, 정량용 표준물질 종류 및 주입량 등)

3.1.3 GC 분석조건(주입방법, 주입량 및 주입구 온도, 컬럼, 운반기체 등)

3.1.4 MS 분석조건(분해능, 검출방법 및 이온화방식, 이온원온도 등)

3.1.5 AAS 분석조건(램프, 파장, 환원기화장치 등)

3.1.6 ICP 분석조건(광원, 파장, 운반기체 유속 등)

3.1.7 자외선/가시광선 분광계 분석조건(광원, 파장 등)

3.1.8 첨부 자료의 종류

3.1.9 크로마토그램(검정곡선, 바탕시험, 시료 크로마토그램의  시·분·초 명기)

3.1.10 질량검정 결과표

3.1.11 정량용프로그램 및 정량결과표

3.1.12 실험 자료

3.2 시료채취분야(시료채취 및 분석분야 잔류성유기오염물질 측정기관)

3.2.1 시료채취 년, 월, 일, 시, 채취자 기록

3.2.2 시료채취장비의 제조회사명 및 모델명

3.2.3 시료채취장소(굴뚝사양, 방지시설, 처리용량, 배출방식, 대상폐기물 등)

3.2.4 배출시설 운전조건(배출량, 연소기체 온도 등 최근 1개월 평균 자료)

3.2.5 시료채취량, 채취시간

3.2.6 등속흡인계수, 수분량, 배출가스온도, 배출가스(O2, CO 등)농도 1분 간격 측정데이타 등

3.2.7 시료채취용 내부표준물질 종류 및 주입량

4. 시험성적서

시험성적서는 매 시험마다 작성하되 다음 각 호의 사항을 포함한다.

4.1 시험제목 및 목적 : 법적 서류 제출용, 일반 연구용 구분

4.2 시험기관의 명칭 및 소재지

4.3 의뢰업체 및 대표자

4.4 시험의 개시일 및 종료일

4.5 시험방법 및 시료수

4.6 시료채취 및 분석 기기조건

4.7 측정분석결과 : 시료 의뢰 또는 접수번호, 시험항목, 배출허용기준, 시험결과 등

4.8 시험성적서의 작성일자 및 고유발급번호

4.9 시험책임자의 서명날인

4.10 측정분석결과서 발급의 법적근거 및 사용제한 표기

5. 운영관리 분야(공통)

5.1 장비 및 유리기구 관리 대장

5.2 표준물질 및 시약 관리대장

5.3 시험분석 장비의 검교정 내역서(성적서 포함)

5.4 기술 인력에 대한 교육 계획 및 실적

5.5 시료 및 자체 발생 폐기물(폐수, 폐유기용제 등) 처리 계획 및 실적

5.5 주요 분석기기별 검출한계, 정확도, 정밀도 산정 자료

5.6 품질문서 제·개정본

5.7 기관의 품질방침에 따른 내부정도관리 실적