[별표5] 3차원 건물데이터 세밀도 및 가시화정보 제작기준

대분류	3차원 건물데이터
중분류	주거용 및 주거외 건물
세분류	일반주택 / 공동주택 / 공공기관 / 산업시설 / 문화교육시설 / 의료복지시설 / 서비스 시설 / 기타시설
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪블록 형태 ▪지붕면은 단색 텍스처 ▪수직적 돌출부 및 함몰부 미제작 ▪단색, 색깔 또는 가상 영상 텍스처
Level 2	▪블록 또는 연합블록 형태 ▪지붕면은 색깔 또는 정사영상 텍스처 ▪수직적 돌출부 및 함몰부 미제작 ▪가상 영상 또는 실사 영상 텍스처
Level 3	▪연합블록 형태 ▪지붕구조(경사면) 제작 ▪수직적 돌출부 및 함몰부까지 제작 ▪가상 영상 또는 실사 영상 텍스처
Level 4	▪3차원 실사모델 ▪지붕구조(경사면) 제작 ▪수직적․수평적 돌출부 및 함몰부까지 제작 ▪실사 영상 텍스처