[별표 5의3] <개정 2008.12.8>

어린이운송용 승합자동차의 어린이보호표지(제19조제9항 관련)

1. 앞면부착용 표지

2. 뒷면부착용 표지

주)

1. 바탕은 청색, 글씨는 노란색으로 한다.

2. 재질은 두께 1밀리미터 이상의 아크릴이어야 한다.

3. 글씨는 고딕체로 하고, 그 높이가 앞면부착용 표지의 경우에는 70mm 이상, 뒷면 부착용 표지의 경우에는 80mm 이상이 되도록 하되, 그 간격은 적절히 조절하도록 한다.