[별표 6]

도로교통안전진단 유형별 보정계수

1. 진단길이에 따른 보정계수

구 분	진단길이	보정계수	기타	구 분	진단길이	보정계수	기타
일반 도로 교통 안전 진단	300m이하	1.80		특별 도로 교통 안전 진단	300m이하	1.83
	500m이하	1.40			500m이하	1.43
	1km이하	1.00	기준		1km이하	1.00	기준
	2km이하	0.90			2km이하	0.90
	3km이하	0.80			3km이하	0.80
	4km이하	0.70			4km이하	0.70
	5km이하	0.60			5km이하	0.60
	10km이하	0.50			10km이하	0.50
	50km이하	0.40			50km이하	0.40
	100km이하	0.35			100km이하	0.35
	200km이하	0.32			200km이하	0.32
	300km이하	0.30			300km이하	0.30
	500km이하	0.28			500km이하	0.28
	500km초과	0.25			500km초과	0.25

2. 차로 수에 따른 보정계수

비고 : 왕복 2차로를 기준으로 진단범위 항목의 국도/지방도/특별시도/광역시도는 국도, 시도/군도/구도는 시․군도로 표기한다.

구 분	일반도로교통안전진단			특별도로교통안전진단
	고속도로	국도	시․군도	고속도로	국도	시․군도
2차로(기준)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4차로	1.01	1.07	1.12	1.04	1.10	1.15
6차로	1.05	1.11	1.17	1.08	1.15	1.20
8차로	1.08	1.15	1.21	1.13	1.20	1.26
10차로	1.13	1.18	1.25	1.17	1.23	1.30
12차로이상	1.15	1.21	1.27	1.19	1.25	1.32