[별표 6]

하천수질 모니터링결과 작성양식

1. 측정소별 수질기록 작성양식

측정소명									연 도
위 치									담당자
항목 월일	유량 (m3/s)	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	TN (㎎/ℓ)	TP (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	DO (㎎/ℓ)	수온 (℃)		pH	전기 전도도 (μohms /cm)	채수자	분석자

나. 하천별 오염물질 유출(입)량 기록작성양식

(단위: kg/일)

하천명								연 도
항목 일월	BOD				COD			TN				TP			S S
	유입 ①		유출 ②	순유출량	유입	유출	순유출량
								유입	유출		순유출량	유입	유출	순유출량	유입	유출	순유출량
비고: 1. 하천명에는 당해 지역을 관통하여 한강으로 직접 유입되는 하천을 기입. 2. 유출(입)량 (kg/일) = 86.4 × 유출(입)농도(mg/ℓ) × 유출(입)유량(m3/s) 다른 시․군지역으로부터 대상하천으로 유입되는 하천이 2개 이상인 경우 유입량은 각 하천 유입량의 합으로 계산 3. 순유출량은 ② - ① 값을 기재