[별표6] 3차원 수자원데이터 세밀도 및 가시화정보 제작기준

대분류	3차원 수자원데이터
중분류	전문수자원
세분류	하천부속물(댐 / 보)
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪3차원 면형 ▪돌출부 및 함몰부 미제작 ▪단색 텍스처
Level 2	▪단순화된 3차원 심볼 ▪돌출부 및 함몰부 미제작 ▪색깔 텍스처
Level 3	▪3차원 심볼 ▪수직적 돌출부 및 함몰부까지 제작 ▪가상 영상 텍스처
Level 4	▪3차원 실사모델 ▪수직적․수평적 돌출부 및 함몰부까지 제작 ▪실사 영상 텍스처

대분류	3차원 수자원데이터
중분류	전문수자원
세분류	호안 / 제방
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪기준에 따른 제작(높이 1.5m 이상 / 연장 50m 이상) ▪3차원 면형 ▪단색 텍스처
Level 2	▪기준에 따른 제작(높이 1.5m 이상 / 연장 50m 이상) ▪3차원 면형 ▪색깔 텍스처
Level 3	▪기준에 따른 제작(높이 1.5m 이상 / 연장 50m 이상) ▪3차원 면형 ▪가상 영상 텍스처
Level 4	▪기준에 따른 제작(모든 호안/제방) ▪3차원 실사모델 ▪실사 영상 텍스처

대분류	3차원 수자원데이터
중분류	전문수자원
세분류	하천면
세밀도	제작기준	제작 예
Level 1	▪3차원 면형 ▪단색 텍스처
Level 2	▪3차원 면형 ▪색깔 텍스처
Level 3	▪3차원 면형 ▪가상 영상 텍스처
Level 4	▪3차원 면형 ▪실사 영상 텍스처