【별표 6의5】 방폭전기부품의 요건(제13조 관련)

<표> 방폭전기 부품이 만족시켜야 할 조항

조항	적용 여부	비고
제12조, 제13조 및 별표 6 제1호, 제26호, 제27호 별표 6제2호 별표 6 제3호가목 별표 6 제3호다목 별표 6 제4호가목 별표 6 제4호나목 별표 6 제4호다목 별표 6 제4호라목 별표 6 제5호 별표 6 제6호가목 별표 6 제6호나목 별표 6 제6호다목 별표 6 제7호 별표 6 제8호 별표 6 제9호 별표 6 제10호 별표 6 제11호 별표 6 제12호가목 별표 6 제12호나목 별표 6 제12호다목 별표 6 제12호라목 별표 6 제12호마목 별표 6 제13호 별표 6 제14호 별표 6 제15호 별표 6 제16호 별표 6 제17호 별표 6 제18호 별표 6 제19호가목 별표 6 제19호나목 별표 6 제20호 별표 6 제21호 별표 6 제22호 별표 6의2 제1호 별표 6의2 제2호 별표 6의2 제3호 별표 6의2 제4호 별표 6의2 제5호 별표 6의2 제5호가목 별표 6의2 제5호나목 별표 6의2 제6호 별표 6의2 제7호 별표 6 별표 6 별표 6 제24호 별표 6 제24호가목 별표 6 제24호나목 별표 6 제24호다목 별표 6 제24호라목 별표 6 제24호마) 별표 6 제24호바목 별표 6 제24호사목	적용 미적용 적용 미적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 미적용 적용 적용 적용 적용 적용 미적용 적용 적용 적용 적용 미적용 적용 적용 적용 미적용 적용 적용 적용 적용 적용 적용 미적용 미적용 미적용 미적용 적용 적용 적용	별표 6 제1호나목2) 제외 작동온도 한도가 규정된 경우는 제외 비고 1 참조 외부일 경우(비고 1 참조) 외부일 경우(비고 1 참조) 단, 기기 용기일 경우에 한함 단, 기기 용기일 경우에 한함 X 기호 표시가 필요하지 않은 경우는 예외 단, 기기 용기일 경우에 한함 단, 기기 용기일 경우에 한함 단, 기기 용기일 경우에 한함 기계 용기는 제외 단, 기기 용기일 경우에 한함 단, 기기 용기일 경우에 한함 최고온도가 지정된 경우 최고온도가 지정된 경우 비고 2 참조
비고 1: 이러한 요구조건이 다른 용기의 부품에 적용되는 환경을 고려할 필요가 있음 비고 2: 온도 등급은 방폭부품에 적용되지 않음