【별표 7】

자동차의 에너지소비효율 및 등급의 표시방법(광고)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

정 부 신 고 연 비 및 등 급
차 종 명 :	(배기량 cc, 공차중량 kg, 수동·자동 단)
복합연비 : km/L (도심연비 : km/L, 고속도로연비: km/L)
등 급 :	등급	복합CO2 배출량 :	g/km
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재·정비 상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.

주) 1. 여러 차종을 동시에 광고하는 경우에는 세부 동일차종별로 연비, 이산화탄소배출량, 등급 등을 모두 표시하여야 한다. 다만, 경형 및 전기자동차, 플러그인하이브리드자동차, 수소연료전지자동차는 등급을 표시하지 않는다.

2. 전기자동차의 경우 배기량(cc)은 축전지 정격전압(V) 및 용량(Ah)을, 변속기 형식 및 단수 대신에 1회충전 주행거리(km)를, 연비단위는 km/L 대신에 km/kWh로 표시(저속전기자동차는 도심주행연비만 표시)한다.

3. 플러그인하이브리드자동차의 경우 도심, 고속도로, 복합연비의 표기는 CD연비(km/kWh), CS연비(km/L)로 나누어 표기하고 1회충전 주행거리(km)를 추가 표시한다.

4. 수소연료전지자동차의 경우 연비단위는 km/L 대신에 km/kg으로 표시한다.

5. “도심주행연비”는 “도심연비”로 “고속도로주행연비”는 “고속도로연비”로 표시한다