[별표 7]

해양경비안전 의장대 복제 규격서

□ 제 복

품 목	도 형	제 식	소재 및 색상
의장대원 상 의	가. 전 면 나. 후 면	1. 하이네크 카라의 싱글 자켓 2. 소매에 선미모양의 커프스 부착 3. 카라 테두리, 소매 커프스, 중앙여 밈에 0.6cm 은선 테이프 처리 4. 자켓 뒷면에 액션플리츠 처리 5. 흉부와 복부의 각 좌우에 주머니 부착 6. 단추(니켈) 23mm-중앙여밈7개, 복부포켓2개 18mm-어깨견장2개, 윗포켓2개 소매카우스8개, 뒷단추6개 7. 왼쪽 가슴 포켓 위에 흉장 부착 8. 오른쪽 소매에 의장대 자수와펜 부착 9.양쪽 어깨에 견장, 왼쪽 어깨에 견 사를 단다	*색상 동복;검정색상의 에 로열블루 배색 하복;코발트블루 상의에 검정배색 *재질 동복: 모60%, 폴 리에스테르38%, 스펀2% 혼방원단 하복; 모50%, 폴 리에스테르50%혼 방원단
의장대원 하 의	가. 전 면 나. 후 면	1 라인 테이프 동복 : 양쪽 옆선에 4cm넓이의 검정 라인 테이프 부착 하복 : 양쪽 옆선에 4cm넓이의 딥블루 라인테이프 부착 2. 바지 밑단 안쪽에 밴드를 덧대어 링(구슬포함)을 넣어 접어 올릴 수 있게 함	*색상 동복: 딥블루에 검정라인 테이프 하복: 흰색 바탕 에 딥블루라인 테 이프 *재질 동복: 모60%, 폴리에스테르40%혼방원단 하복: 모50%, 폴리에스테르50%혼방원단
지휘관복 상 의	가. 전 면 나. 후 면	1. 정복 스타일의 테일러드 자켓 2. 소매 밑단에 로얄블루 3단라인 배색 처리 3. 흉부와 복부의 좌우에 주머니 부착 4. 자켓 뒷면에 액션 플리츠 처리 5. 단추(니켈) 25mm-중앙여밈4개, 복부포켓2개 21mm-흉부포켓2개,어깨포켓2개, 어깨견장2개 6. 왼쪽가슴 포켓위에 약장, 포켓아래에 흉장, 오른쪽포켓 아래 지휘관 흉장을 단다 7. 오른쪽 소매에 의장대 자수와펜 부착	*색상 : 검정색 상의에 로열 블루 배색 *재질 동복: 모60%, 폴리에스테르38%, 스펀2% 혼방원단 하복; 모50%, 폴리에스테르50%혼방원단

품 목	도 형	제 식	소재 및 색상
지휘관복 하 의	가. 전 면 나. 후 면	1. 앞 중심에 주름을 넣은 기본 정장 바지 2.양쪽 옆선에 4cm너비의 딥 블루라 인 테이프 처리	*색상 : 검정색에 로열블루 배색 *재질 동복: 모60%, 폴리에스테르38%, 스펀2% 혼방원단 하복; 모50%, 폴리에스테르50%혼방원단
지휘관복 셔 츠	가. 전 면 나. 후 면	1. 슬림 핏의 긴소매 기본 와이셔츠 2. 전면 중앙에 플라스틱 단추를 11mm-7개, 소매 11mm-2개씩 부착	*색상 : 흰색 *재질 : 폴리에스 테르, 레이온, 폴리우레탄 혼방지
지휘관복 넥타이		1. 딥블루 색상의 무지로 한다.	*색상 : 딥블루 *재질 : 폴리에스 테르 100%

품 목	도 형	제 식	소재 및 색상
의장대원 코 트	가. 전 면 나. 후 면	1. 앞가슴과 소매 밑단에 벨벳 테이핑한 밀리터리 풍의 롱코트 2. 벨벳테이프 앞가슴 - 2cm 소매 - 1.5cm 견장 - 0.7cm 3. 단추 <흑니켈> 앞중심 23mm - 10개 포켓 23mm - 2개 소매 18mm - 8개 뒤허리밑단 23mm - 6개 견장 18mm - 2개 부착 4.오른쪽 소매에 의장대 자수와펜 부착	*색상 : 딥네이비 검정벨벳테이프 배색 *재질 : 모60% 폴리에스테르35%, 캐시미어5% 혼방원단
우 의	가. 전 면 나. 후 면	1. 내근 우의로 한다. 2. 외투길이로하되, 앞섶을2중으로한 벌림깃으로 하고, 전면에 3개씩의 플라스틱단추를 달며 깃밑에는 단추를 달아 두건을 부 착할 수 있게 한다. 3. 등에 등받이를 덧붙이고 복부좌 우에 기울어진 속붙임주머니를 붙 인다. 4. 허리띠를 두르고 한쪽 끝에 플라 스틱단추를 단다. 5. 오른쪽 소매에 의장대 마크를 실크 프린트한다.	*색상 ;형광 연두에 검정배색 *재질 ; 나일론 원단에 폴리 우레탄코팅

품 목	도 형	제 식	소재 및 색상
내 의	가.짧은팔 나. 긴팔	1. 흡습, 속건기능이 뛰어난 내의로 팔 길이는 필요에 따라 선택 착용한 다 2. 좌측 가슴 상단에 의장대 마크를 실크 프린트 한다	*색상 : 흰색, 회색 검정색중 선택 착용 *재질: 흡습 속건 의 뛰어난 기능성 소재

□ 표지장

품 목	도 형	제 식	소재 및 색상
의장대 흉 장		해양경찰 엠블렘을 크기 7.8cm × 7cm × 2mm, 황동판으로 제작한다.	황동판에 니켈도금 <견본참조>
지휘관 흉 장		마크 크기는 4.8×5.5cm, 크롬코팅 바탕에 황금 코팅으로 제작한다.	황동판에 크롬 및 금색도금 <견본참조>
의장대원 모자표장		마크를 크기 9.7cm × 7cm, 3단으로 제작하여 입체감을 준다.	황동판에 크롬도금<견본참조>
지휘관 모자표장		마크를 크기 9.7cm × 7cm로 하여 3단으로 제작하여 입체감을 준다.	황동판에 금색도금<견본참조>
의장대 마 크		의장대를 상징하는 총과 예도, 국화인 무궁화 도형에 의장대 로고를 넣어 자수 처리한다. 크기 ; 9.5cm × 8.5cm	네이비와 검정색상원단을 바탕 총과 예도는 은색, 무궁화는 노란색, 영문은 흰색으로한다.
경찰장		크기 ; 2.5cm×2.5cm	황동판에 크롬도금

□ 제 모

품 목	도 형	제 식	소재 및 색상
의장대원 제 모		1. 정모에 의장대 모표 부착 2. 흑색 견식지 위에 파도 문양 테이프 덧댐	카바 : 흰색 폴리에스테르 턱끈 : 황동판에 니켈도금 <12mm> 차양 : 흑색 비닐지
지휘관 제 모		1. 정모에 의장대 모표 부착 2. 흑색 견식지 위에 파도 문양 테이프 덧댐	카바 : 검정색 폴리에스테르 턱끈 : 황동판에 금색도금 <12mm> 차양 : 흑색 비닐지
모자우피		비닐로 제작하여 우천시 모자가 비에 젖지 않도록한다.	투명 비닐

□ 제 화

품 목	도 형	제 식	소재 및 색상
행사워커		군화 스타일로 바디는 우피로하고 신발 앞쪽과 뒷꿈치 부분은 칠피로한다	색상 : 검정 재질 : 우피 배색 : 칠피
지휘관 단 화		보통형 남자 단화로 색상은 검정으로 한다.	색상 : 검정 재질 : 칠피
워커끈		행사용 워커에 사용한다	흰색

□ 장구류

품 목		도 형	제 식	소재 및 색상
벨트버클			가운데 원에 마크를 배치하고 원 가장자리에는 월계수 잎, 무궁화를 형상화하여 배치한다. 벨트버클 외경은 5.5cm, 내경은 4.5cm로 하고 가로 길이는 11.5cm, 세로 길이는 6.6cm한다.	황동판에 크롬도금
의장대원대 각			1. 벨트폭 5.5cm에 양끝에0.6cm 은선테이프를 두른다 2. 벨트고리 : 1.5cm 3. 버클 밑 받침제작 4. 가운데 마크를 금색도금	동복 : 코발트 블루 색상의 에나멜 인조가죽에 은선테이프 하복 : 백색 에나멜 인조가죽
지휘관 대 각			1. 어깨끈을 착용하고 벨트를 두른다 2. 벨트폭 5.5cm에 양끝에0.6cm로열 블루테이프를 두른다 3. 벨트고리 : 1.5cm 4. 버클 밑 받침제작 5. 가운데 마크를 금색도금	검정색 가죽에 양쪽끝 로열 블루 테이프
이름표			1.성명을 상단에 표기하고 하단에 영문으로 성을 표기한다. 2.오른쪽 포켓 상단에 부착한다.	* 색상 동복 : 로열 블루 바탕에 흰색 글씨 하복 : 검정색 바탕에 흰색 글씨 * 재질 : 아크릴
견장	의장대원용		1. 크기; 14.5cm × 6cm 2. 23mm 니켈단추, 경찰장, 계급장 순서로 부착한다.	동복 : 로열 블루바탕에 은선 테이프 하복 : 검정색 바탕에 은선 테이프
	지휘관용		1. 크기; 14.5cm × 6cm 2. 23mm 니켈단추, 계급장 순서로 부착한다.	검정 바탕에 금선자수
	코트		1. 크기; 14.5cm × 6cm 2. 23mm 흑 니켈단추, 경찰장, 계급장 순서로 부착한다.	네이비 바탕에 검정벨벳테이프

품 목	도 형	제 식	소재 및 색상
견 사		자켓의 어깨 앞 뒤부분에 고정하여 부착한다.	의장대원:은색견사 지휘관:금색 견사
예 도		지휘관용으로 예식 및 의식행사시 착용	황동에 크롬도금
바지링		사이즈 조정이 가능하게하고 구슬을 넣는다	색상 ; 은색 재질 ; 철재
의장멜빵		사이즈 조정이 가능한 고무밴드로 제작한다.	색상 : 검정 재질 : 폴리우레탄