[별표 8]

한글 표기방법 (제6조제1항 관련)

1. 글자모양

가. 한글은 원칙적으로 산돌형의 고딕 볼드를 사용하고, 글자수가 많은 경우 예외적으로 산돌형의 고딕 미디엄을 사용한다.

나. 문형식처럼 동일한 위치에 병렬로 2개 이상의 표지판을 설치할 경우에는 글자 크기와 모양이 같게 표기해야 한다.

다. 표지판의 여건에 따라서 정체(正體: 가로와 세로가 동일한 크기의 글자)를 사용함이 원칙이나 글자수가 많아 정체의 사용이 불가능한 경우에는 장체(長體: 세로가 길고, 가로가 짧은 크기의 글자)를 사용할 수 있다.

2. 띄어쓰기

도로표지에 표기되는 한글은 띄어쓰기를 하지 않는다. 다만, 정확한 의미전달이 어려울 경우에는 한글맞춤법에 따른다.

3. 표기간격

가. 글자와 글자 간의 간격은 글자 세로 높이의 0.2배로 한다.

나. 단어와 단어 간의 간격은 글자 세로 높이의 0.3배로 한다.

다. 행과 행 간의 간격은 글자 세로 높이의 0.3～0.4배 이하로 한다.

4. 문장부호

가. 소수를 표시할 경우 : 도로표지에서 아라비아 숫자를 표기할 때 소수점 이하 숫자는 80% 정도로 작게 표기한다.

예) 25.6   100.78

나. 같은 자격의 어구가 열거될 경우 : 가운데 점이나 붙임표를 넣어 구별한다.

예) 서울․대전, 봉천 5-7동

다. 괄호를 사용할 경우 : 앞과 뒤에 여백을 두지 않고 표기한다.

예) 불국사(佛國寺)

5. 행정구역 표기

안내지명을 표기할 경우 특별시, 광역시, 시, 군, 읍, 면의 행정구역단위는 생략한다. 다만, 경계표지의 경우는 그렇지 아니하다.

예)   부산광역시 : 부산	청주시 : 청주

함평군 : 함평	순창읍 : 순창