【별표 8의10】수용부의 무고장 시험(제17조 관련)

1 헬륨 충전 챔버	4 배출 시스템
2 시험할 시스템	5 임계 오리피스 지름
3 압력 관측장치	6 연결 오리피스 지름

비고 1. 체적 V2는 시험할 시스템의 체적 V1보다 큼

2. 임계 오리피스 지름 D0의 단면적은 연결 오리피스 Dx의 단면적보다 작음

3. 압력 관측장치 P는 누출 시험 가스(예: 헬륨)의 특성을 고려해 보정

4. 두 밸브(IV1과 IV2)를 모두 개방한 상태에서 V2에서 절대압력 0.1Pa 또는 그 이하로 유지할 수 있다면 시험에 통과한 것으로 간주

5. 누출 속도(만약 있다면)는 IV1은 열고 IV2를 닫은 채로 구할 수 있음

[그림 1] 별표 8의2 제8호가목1)에 기술된 무고장시험 개략도