[별표 9]

선박국의예비의무선설비설치․육상정비및선상정비의기준(제10조제3항관련)

1. 예비의 무선설비 설치

가. 선박이 항해하는 해역에 따라 각각 다음에 열거하는 예비의 무선설비를 비치하여야 한다.

⑴ A4해역을 항해하는 선박

구 분	예 비 의 무 선 설 비
⑴ 국제항해에 취항하는 여객선 및 총톤수 300 t 이상의 선박(이하 “국제항해여객선 등”이라 한다)	가. 단파대직접인쇄전신, 단파대무선전화, 단파대디지틀선택호출장치, 단파대디지틀선택호출전용수신기, 중단파대직접인쇄전신, 중단파대무선전화, 중단파대디지틀선택호출장치, 중단파대디지틀선택호출전용수신기(다만, 단기간 A4 해역을 항해하는 선박은 인마세트직접인쇄전신으로 대체할 수 있다) 나. 초단파대무선전화, 초단파대디지틀선택호출장치 및 초단파대디지틀선택호출전용수신기(이하“초단파대무선설비”라 한다)
⑵ 국제항해에 취항하는 총톤수 300 t 미만의 선박(여객선은 제외한다)및 국내 세계해상조난 및 안전제도(GMDSS)적용대상 선박(이하“국제항해화물선등”이라 한다)	가. 다음의 ⑴또는 ⑵중 하나의 설비만을 비치할 수 있다. ⑴ 단파대 직접인쇄전신, 단파대디지틀선택호출장치 및 단파대디지틀선택호출전용수신기 ⑵ 단파대무선전화, 단파대디지틀선택호출장치 및 단파대디지틀호출전용수신기 나. 단기간 A4해역을 항해하는 선박은 ⑴또는 ⑵대신에 인마세트직접인쇄전신 또는 인마세트무선전화를 비치할 수 있다. 다. 초단파대무선설비(총톤수 100 t 미만의 선박은 비치를 생략할 수 있다)

⑵ A3해역, A2해역 및 A1해역을 항해하는 선박(A2해역 및 A1해역만을 항해하는 것을 제외한다)

구 분	예 비 의 무 선 설 비
국제항해여객선등	가. 다음의 ⑴또는 ⑵중 하나의 설비만을 비치할 수 있다. ⑴ 단파대직접인쇄전신, 단파대무선전화, 단파대디지틀선택호출장치, 단파대디지틀선택호출전용수신기, 중단파대직접인쇄전신, 중단파대무선전화, 중단파대디지틀선택호출장치 및 중단파대디지틀선택호출전용수신기 ⑵ 인마세트 직접인쇄전신 나. 초단파대무선설비
국제항해화물선등	가. 다음의 ⑴에서 ⑷까지 설비중 하나의 설비만을 비치할 수 있다. ⑴ 단파대직접인쇄전신, 단파대디지틀선택호출장치 및 단파대디지틀선택호출전용수신기 ⑵ 단파대무선전화, 단파대디지틀선택호출장치 및 단파대디지틀선택호출전용수신기 ⑶ 인마세트 직접인쇄전신 ⑷ 인마세트 무선전화 나. 초단파대무선설비(총톤수 100 t 미만의 선박은 비치를 생략할 수 있다)

⑶ A2해역 및 A1해역만을 항해하는 선박(A1해역만을 항해하는 것을 제외한다)

구 분	예 비 의 무 선 설 비
모든 선박	가. 다음의 ⑴에서 ⑸까지 설비중 하나의 설비만을 비치할 수 있다. ⑴ 단파대직접인쇄전신, 단파대디지틀선택호출장치 및 단파대디지틀선택호출전용수신기 ⑵ 단파대무선전화, 단파대디지틀선택호출장치 및 단파대디지틀선택호출전용수신기 ⑶ 인마세트 직접인쇄전신 ⑷ 인마세트 무선전화 ⑸ 중단파대 무선전화 및 중단파대 디지틀선택호출장치
	나. 국제항해화물선등의 선박으로서 총톤수 100 t 미만의 선박에는 ⑴내지 ⑸에 열거된 무선설비 대신에 “일반무선통신”용 전화(인마세트직접인쇄전신 및 인마세트무선전화는 제외한다)또는 중단파대무선전화(“일반무선통신”을 할수 있는 것이어야 한다)를 비치할 수 있다. 이 경우 아래 “다”의 초단파대 무선설비의 비치를 생략할 수 있다. 다. 초단파대무선설비

⑷ A1해역만을 항해하는 선박

구 분	예 비 의 무 선 설 비
모 든 선 박	초단파대 무선설비

나. 제1항가호 각목의 규정에 의하여 비치하는 예비의 단파대디지틀선택호출장치 또는 중단파대디지틀선택호출장치가 선교(船橋)에서 조난주파수로 확실하게 수신될 수 있으며, 정확하게 작동하는 것을 확인할 수 있는 것인 경우에는 각각 예비의 단파대디지틀선택호출전용수신기 또는 중단파대디지틀선택호출전용수신기의 비치를 생략할 수 있다.

2. 육상정비기준 : 육상정비기준은 전파관리소장이 다음조건에 적합함을 인정하여 승인한 것으로 한다.

가. 세계해상조난 및 안전제도(GMDSS)설비를 설치․보수 및 점검하는데 필요한 측정기, 계기 및 예비품과 자격있는 무선종사자를 확보하고 있는 전기통신공사업자와 계약이 되어 있을 것.

나. 선박의 입항중 정기적으로 점검 및 수리를 행하도록 계약이 되어 있을 것.

다. 정기적인 수리․점검․보수사실을 기록한 서류를 갖추고 있을 것.

3. 선상정비기준 : 선상정비기준은 선박에 지침서, 예비부품, 측정기구 및 공기구를 비치하고 자격있는 무선종사자에 의하여 선상에서 무선설비의 정비 및 수리를 할 수 있어야 한다.