[별표 9]

선수 수밀격벽 설치위치 변경 요건(제19조제1항제1호 관련)

1. 경하상태 시 선수 수밀격벽 변경 요건

선수에서 길이의 0.05배의 위치와 0.13배의 위치 사이에 만든 선수 수밀격벽의 하단이 수선에 달하지 않는 상태에서 수선에 달하도록 할 필요가 있는 경우

2. 만재상태 시 수밀갑판의 수선 상부로부터의 높이 요건

제1호에 따라 변경한 선수 수밀격벽의 전방 구획이 침수된 경우 수밀갑판이 수선에서 150mm 이상 위쪽에 있을 것