[별표9] 3차원 국토공간정보 품질검사 방법별 품질요소 적용범위 및 합격기준

항 목			검사방법		합격기준
데이터 품질요소	데이터품질 세부요소	데이터품질 세세부요소	화면 검사	현장 검사	오류율 (% 이내)
완전성	누락	대상영역 누락	●		0%
		대상객체 누락	●		0%
논리 일관성	개념 일관성	세밀도 일관성	●		5%
		가시화 일관성	●		5%
	위상 일관성	2차원정보 구조화 일관성	●		5%
		3차원정보 구조화 일관성	●		5%
위치 정확성	절대적 또는 외적 정확성	기준좌표계 정확성	●		0%
		2차원 위치정보 정확성	●	●	5%
		3차원 위치정보 정확성	●	●	5%
	상대적 또는 내적 정확성	2차원정보 경계인접	●	●	5%
		3차원정보 경계인접	●	●	5%
		가시화이미지 정합	●	●	5%
	그리드데이터 위치정확성	3차원 지형데이터 위치정확성	●	●	5%
주제 정확성	분류 정확성	항목 분류 정확성	●		5%
	속성 정확성	속성내용 불일치	●		5%
		속성내용 누락	●		5%
기타	관리파일 작성오류	메타데이터 누락	●		5%
	성과품 누락	성과품 누락	●		0%