【별표 9의8】구리 도체의 치수(제19조 관련)

<표 1> 구리 도체의 표준 단면적

미터 단위 굵기 ISO (㎜2)	AWG/kcmil과 ㎜2 단위 굵기의 비교
	굵기(AWG/kcmil)	동등한 미터 단위 면적(㎜2)
0.2 - 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 - 120 150 185 240 300 350 380 400 450 500 630 750 890 1,000	24 22 20 18 - 16 14 12 10 8 6 4 2 0 00 000 0000 250 kcmil 300 kcmil 350 kcmil 500 kcmil 600 kcmil 700 kcmil 750 kcmil 800 kcmil 900 kcmil 1,000 kcmil 1,250 kcmil 1,500 kcmil 1,750 kcmil 2,000 kcmil	0.205 0.324 0.519 0.82 - 1.3 2.1 3.3 5.3 8.4 13.3 21.2 33.6 53.5 67.4 85 107.2 127 152 177 253 304 355 380 405 456 507 634 760 887 1,014