[붙임2. 모바일 특화기술 활용방안]

.

위치기반시스템(Location Based System)

시스템 정의 : 기지국이나 위성항법장치(GPS)를 통해 이용자의 위치정보를 파악하는 시스템으로  이용자 위치를 바탕으로 부가적 서비스 개발이 용이함 (예, 위치추적, 공공안전, 위치기반정보 서비스 등)

시스템 활용 영역

교통 정보

날씨 정보

자녀/노인/ 친구 찾기

택배 추적

의료 정보

쇼핑 정보 등

활용사례

내비게이션 : GPS시스템을 이용하여 이용자의 현재 위치 파악 후, 그 위치로 부터 지정된 이동 목적지까지의 경로 및 주변 교통 상황 정보를 제공

사람 찾기 : GPS 시스템을 이용하여 정보 공유를 허락한 지인(가족, 친구 등)의 위치가 지도에 표시되어 등록된 지인들의 현재 위치 정보를 제공

긴급 서비스 : GPS시스템을 이용하여 이용자의 현재 위치에서 파악하고, 그 위치에서 가장 가까운 응급실의 전화번호 (통화가능) 및 주소 등의 정보 제공

기대효과

서비스 부가가치 제공

이용자의 TPO (Time, Place, Location)가 기반으로 된 정보 제공으로 실시간(Real time) 맞춤형 서비스 제공으로 인한 서비스 이용 가치 증대

이용자 위치 기반의 정보 검색의 편의성 증대

SNS와 접목을 통해 이용자 참여 및 소통을 통한 정보 공유 확대 효과

업무 효율 증대 효과

사건/사고 발생 시 이용자의 위치 확인을 통한  경찰, 소방서, 병원 등의 신속하고 효과적인 대처 능력 증대

상황인식시스템 (Context Awareness System)

시스템 정의 : 통신 및 컴퓨팅 능력을 기반으로 주변 상황을 인식하고 판단하여 시간, 장소에 상관없이 이용자에게 유용한 정보를 제공하는 시스템

시스템 활용 영역 : 이용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경인 유비쿼터스 기반의 다양한 영역에서 활용 가능

의료 정보

교육 정보

재난 정보

구호 정보

쇼핑 정보

교통 정보

날씨 정보 등

활용사례

Adaptive GSM Phone : 이용자의 이동 속도와 주변 조도에 따라 화면의 폰트 크기 자동 조정이 가능하며, 모바일의 위치에 따라 적절한 벨소리 크기 혹은 무음, 진동 모드로 자동 설정

라우팅(Routing) : 수동 또는 자동으로 이용자의 위치정보를 파악하여 이용자와 가장 가까운 전화로 정보 전송 및 통화 경로 설정

Service Globe : 이용자의 단말기의 종류, 스크린 해상도 및 지원 색상수, 네트워크 접속 방법, 위치 등의 상황을 고려하여 자동으로 적합한 검색 결과 제공

메시징(Messaging) : 이용자의 위치 정보, 주변에 함께 있는 사람들, 수신된 메시지의 중요도 등에 따라 자동으로 이용자에게 적절한 정보를 담고 있는 메시지를 전송

기대효과

이용자 편의성 증대

이용자 정보와 주변 환경 정보에 따른 맞춤형 정보 제공 가능

유비쿼터스 환경과 맞게 의료, 교육, 재난, 구호, 쇼핑 등 사회 전 분야에 걸쳐 많은 영향을 줄 수 있는 서비스로 발전되어 서비스 이용 편의 향상

정보 전달 및 공유 효과 증대

이용자의 상황에 적합한 정보 전달로 효과적인 정보 제공 및 공유 가능

증강현실(Augmented Reality)

시스템 정의 : 가상현실(Virtual Reality)의 한 분야로 스마트폰 내장 카메라로 사람이나 건물, 그림 등을 비추면 이와 관련된 이미지나 정보를 3D 가상 현실의 형식으로 겹쳐 보여주는 시스템

시스템 활용 영역 : 카메라 기능을 통해 다양한 서비스 영역에 활용 가능

길찾기

친구 찾기

지역/여행지 소개

QR 코드

상품 검색/쇼핑

사람 찾기

날씨 정보

지역정보 (부동산 등)

방송/광고/교육 등

활용사례

상품 검색/쇼핑 : 카메라를 통해 상품 이미지/바코드 스캔 후 상품 가격, 판매처, 주문 및 결제까지 가능

지역 소개 : GPS를 이용하여 이용자의 현 위치 검색 후 카메라를 통해 주변의 환경 촬영시, 스마트폰 화면에 주변 지역의 식당, 관광명소 등 장소가 화면에 있는 사진에 겹쳐져서 표시됨

상품 광고 :상품 이미지를 카메라에 비추면 자동으로 이미지 인식 기능이 작동되어 해당 상품의 광고 영상이 입체 화면으로 재생

기대효과

서비스 이용 편의성 증대

단순한 정보 검색으로 인한 서비스 이용 편의성 증대 효과

상세하고 현실을 바탕으로 한 정보 제공으로 정보 이해력 증대

실제로 경험하지 못하는 부분에 대한 가상 체험의 기회 제공 (태양계 탐험 등)

정보 전달력 강화

이용자의 호기심 자극과 시선을 끌 수 있는 화면과 영상을 통해 공공 정보와 메시지  전달력 증대 효과

카메라(사물인식)

기능 정의 : 스마트폰의 내장 카메라 기능과 서비스의 연동으로 이용자들에게 영상을 통한 서비스 제공(예, 증강현실) 또는, 이용자가 카메라로 영상 촬영 후 사물 인지가 가능한 시스템

기능 활용 영역 : 스마트폰 카메라 기능이 이용되는 모든 서비스 영역에서 다양하게 활용 가능

증강 현실 기반 서비스 (상품 구매, 친구 찾기 등)

교통정보 서비스

안전 관리 (예, 보수 지역을 사진 촬영 후 신고)

영상 통화

UpStreaming 서비스 (인터넷 생방송) 등

활용사레

증강 현실을 통한 상품 구매 : 카메라로 사진 촬영 후 스마트폰이 자동으로 사진을 이해하여 해당 물품을 검색하여 상품 정보, 가격 확인 및 구매 가능

안전 관리 : 지역 내 도로 및 기타 안전을 위협할 만한 시설 파기 등의 사항을 서비스 이용자들이 사진 촬영 후 해당 부처에 보수 제보 가능

영상 통화 : 발신/착신자 모두 스마트폰 앞부분에 카메라가 있을 시, 영상 통화 가능

기대효과

새로운 신규 서비스 포트폴리오 확대

스마트폰의 내장 카메라를 이용한 지속적인 신규 서비스 개발 (예, 안전 관리 제보 서비스, 영상 통화 민원 서비스 등) 개발 가능

서비스 확대에 따른 업무 효율성과 정부 서비스의 신뢰성 증대 효과 예상

이용자 참여, 소통 증대 효과

안전 관리 제보 서비스를 통해 지역 주민이 직접 현장을 촬영 후 기관에 제보함으로써 참여 기능 증대 가능

신고 현장 개선 후, 개선 사항을 제보한 당사자에게 푸시기능을 통해 알림으로써 소통 기능 증대 가능

푸시(Push)기능

기능 정의 : 이용자에게 전송되는 새소식/정보를 이용자 설정에 의해 알람의 형태로 정보가 수신되었음을 인지(Notification) 시켜주는 기능

기능 활용 영역 : 이용자에게 소식/정보를 알리는 모든 서비스 영역에 활용 가능

SNS

메신져

포털 Email 서비스

공공 정보

쇼핑 정보

뉴스

택배

게임 등

활용사례

SNS : 등록된 지인에게 이메일 수신, 쪽지 수신, 또는 새 친구 신청 접수 등 이용자에게 공지해야 할 때 푸시 기능을 통해 이용자가 받은 이메일, 쪽지 등이 화면에 표시되어 이용자에게 공지

메신저 : SNS과 비슷하게 등록된 지인으로부터 메시지 수신 시 푸시 기능을 통해 소식 확인 가능

뉴스 알림 기능 : 이용자 설정에 의해 관심 목록으로 지정된 검색어 관련 뉴스 기재 시 푸시기능으로 이용자에게 알려주고 기사에 링크를 걸어 손쉽게 확인 가능

기대효과

이용자들의 정보 이용 편의성 증대

이용자 설정 사항에 의해 지속적인 개인 맞춤형 정보 습득 가능

소통문화의 확산

능동적인 정보 제공을 통해 공공 정보의 공유 기능 확대

이용자 설정에 관련 정보 수정/개편 시 신속한 정보 제공 가능

최신정보 공유

SNS연계

기능 정의 : 제공 서비스와 기존 SNS(facebook, twitter등)와 연계를 통해 이용자의 관심 정보를 타 이용자들과 공유

기능 활용 영역 : 서비스 상에서 이용자 간 정보 공유가 가능한 모든 서비스 영역에서 활용 가능

교통 정보

날씨 정보

관광 정보

공공 정보

쇼핑 정보

뉴스 정보

지역 정보 등

활용사례

친구 찾기 : 위치기반 시스템(LBS)과의 접목을 통해 등록된 지인의 경우 스마트폰 이용자 지도위에 현제 위치가 표시되어 지인간 위치 공유 가능

콘텐츠 공유 : 특별한 일 등 지인과 공유하고 싶은 포스팅의 경우, Facebook과의 연동을 통해, 스마트폰을 사용해서 언제 어디서나 정보를 이용자의 Facebook 페이지에 포스팅하여 지인과 공유 가능

마이크로 블로깅 : Twitter와의 연동으로 스마트폰에서 정보를 쉽게 포스팅하여 정보 업데이트시 지인들과 공유 및 소통 가능

기대효과

이용자간 정보 공유 증대 효과

정부에서 발표하는 유용한 정보를 SNS를 통해 지인들과 공유 가능

이용자간 Social networking 강화

이용자간 정보 공유를 통한 사회적 관계 형성 및 확장

정부 서비스 홍보력 강화

타 이용자들과 정보 공유를 통한 서비스 제공 기관 홍보 효과

정부 관련 SNS 서비스 포트폴리오 강화  및 이용자 참여, 소통 강화

정부 주관의 정치 인사, 정부 행정 관료들과 이용자 간 소통이 가능한 신규 SNS 서비스 등의 개발로 정부와 국민 간 참여, 소통 기능 강화

근거리무선통신 (NFC, Near Field Communication)

기능 정의

비접촉식 근거리무선통신 방식으로 13.56MHz대의 주파수를 사용하여 10cm 정도의 거리에서 낮은 전력으로 단말기 간 데이터를 전송할 수 있는 기술로  기존의 RFID를 응용해 좀더 확장한 기술

양방향으로 통신이 가능하여 태그 역할 뿐만 아니라 태그의 정보를 읽거나 쓰는 리더기/라이터기 역할이 가능하며, 단말기 간의 P2P 정보 교환에도 이용 가능

기능 활용 영역:  다양한 응용 활용이 가능

전자지갑

전자티켓

신분증 등

구분		서비스 형태
모바일 단말기간 접촉 응용서비스	결제	대금지불
	계좌이체	온라인 계좌 연계를 통한 계좌이체 등
	명함교환	연락처, 이메일 등의 명함 정보 교환
	페어링	단말간 자료 교환을 위한 무선통신 접속
개인정보 관리 응용 서비스	개인인증	인증을 통한 출입문 개폐 (도어락)
	액세스컨트롤	노트북 등 전자제품 사용자 인증
정보제공 및 맞춤형 광고 관련 응용서비스	관광안내	박물관, 관광 정보 제공 및 위치안내
	의료	진료기록관리
	주차	주차위치 확인
	예약	포스터 접촉을 통한 공연 티켓팅, 대중교통 티켓팅 등
	광고/쿠폰	위치 기반 광고 및 쿠폰 제공 등
	제품정보	제품 정보 열람, 진품 판정, 이력 추적, 매뉴얼 제공 및 A/S 정보 제공 등
	콘텐츠구매	e-Book, 음악 등의 콘텐츠 다운로드
	SNS	태그로부터 읽어 들인 정보를 소셜 네트워크로 바로 전송

활용사례

기대효과

이용자의 서비스 이용 편의성 과 안정성, 신속성 증대로 인한 스마트 라이프의 현실화

근거리 통신으로 인해 결제 및 신분증 확인 절차의 간소화

10cm 를 벗어나면 통신 자체가 불가능하기 때문에 이용자 정보 해킹의 가능성의 최소화

기존의 통신수단 보다 빠르고 편리하게 데이터 전송 가능

광범위한  신규 서비스  영역에 적용가능

응용서비스 개발 로 다양한 형태의 서비스 에 탑재 가능