<부표 제7호>

공업용 주정변성방법

변 성 제 품 명	95% 주정 200ℓ당 첨가량
1. 메 탄 올 2. 크로로포름 3. 석유벤젠 4. 醋酸 에틸 5. 아 세 톤 6. 헥 산 7. 에틸․에테르 8. 톨 루 엔 9. 헵 탄 10. 벤 졸 11. 메틸․에틸케톤 12. 페닐․에틸알코올 13. 8 아세틸化 자당 14. 제라니올 15. 로오다민B 16. 향 료 17. 부루신(알카로이드) 또는 부르신황산염 18. 디나토늄벤조에이트(바이트렉스) 19. 디에틸푸타레이트 20. 벤질아세테이트 21. 이소프로필알코올 22. 부 탄 올 23. 탄산디에틸 24. 트리크로로에탄 25. 아크릴산에틸	5kg 이상 7kg 이상 7kg 이상 5kg 이상 5kg 이상 7kg 이상 2kg 이상 1.5kg 이상 2kg 이상 1kg 이상 2kg 이상 500g 이상 200g 이상 300g 이상 1kg 이상 1kg 이상 24g 이상 1g 이상 10kg 이상 300g 이상 7kg 이상 3kg 이상 2kg 이상 3kg 이상 200g 이상