면봉

	안 전 ․ 품 질 표 시 기 준
	면 봉	부속서 13
	(Swab)

1. 적용범위 일반면봉에 대하여 적용한다. 단, 의료용, 공업용은 제외한다.

안전․품질표시 부속서 13

안전․품질표시 부속서 13

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS K 0210  섬유 제품의 혼용률 시험 방법－섬유 혼용률

‘식품의약품안전청 식품 등의 기준 및 규격’ 일반세균 및 진균수 시험방법

3. 안전요건 일반세균 및 진균수는 각각 300 CFU/g 이하이어야 한다.

3.1 유해물질 안전요건 면봉의 유해성분 기준 함유량은 4.에 따라 시험하였을 때 다음 표1 에 적합하여야 한다.

표1

유해성분	기준치
일반세균 및 진균수	각 300 CFU/g 이하
형광증백제	검출 안 됨

3.2 기계적․물리적 강도 나무 면봉에 한해서 적용한다. 면체와 축의 접착강도는 4.3에 따라 시험하였을 때 떨어지지 않아야 하고, 축의 강도는 4.3에 따라 시험하였을 때 부러지지 않아야 한다.

4. 시험방법

4.1 일반세균 및 진균수 ‘식품의약품안전처 식품 등의 기준 및 규격’ 일반세균 및 진균수 시험방법을 따른다.

4.2 형광증백제  보건복지부 위생용품의 규격 및 기준 중 ‘냅킨’에 대한 형광증백제 시험방법을 따른다.

4.3 면체와 축의 접착강도 및 축의강도

4.3.1 면체와 축의 접착강도 시료를 지지판에 넣고 축에 500g 추를 매달아 30초간 유지. 면체는 건조한 것, 물을 적신 것, 베이비 오일을 적신 것 3종류로 하고 적신 후 바로 확인한다.

4.3.2 축의 강도 아래의 그림과 같이 축의 중앙에 직경 1.5 mm 철사로 1kg의 중력을 가하였을 때 1분내에 부러지지 말아야 한다.

5. 표시사항

5.1 품명 면봉이라 표시한다.

5.2 솜의 성분 면봉에 사용되는 솜의 성분표시는 KS K 0210에 따라 섬유의 조성 또는 혼용률로 표시한다.

5.3 봉의 재질  봉으로 사용된 재질을 표시한다.

5.4 수량  최소 포장 단위의 수량을 표시한다.

5.5 표시  다음의 형식에 따라 제품 또는 최소 포장에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 표시하여야 한다.

형 식

품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 표시

1. 품    명

2. 솜의 성분

3. 봉의 재질

4. 수    량

5. 제조연월

6. 제조자명

7. 수입자명(수입품에 한함)

8. 주소 및 전화번호(지역번호 포함)

9. 제조국명

10. 사용상 주의 사항

5.6 사용상 주의 사항 다음 사항을 표시한다. 다만, 해당사항이 없는 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요한 경우 추가사항을 표시한다.

(1) 영․유아용의 귀, 코 안쪽 깊이 넣지 마십시오.

(2) 영․유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

(3) 영․유아 혼자 사용하지 않게 하십시오.

(4) 이물의 접촉 또는 오염이 되지 않도록 보관하십시오.

제    정 : 기술표준원고시  제2007-35호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2007-454호(2007. 8. 2)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-979호(2009. 12. 30)

개    정 : 기술표준원고시  제2011-554호(2011. 12. 1)

개    정 : 국가기술표준원고시 제2014-1001호(2014. 12. 29)