	안전ㆍ품질표시 기준
	양초	부속서 31
	(Candle)

1. 적용범위

이 기준은 면사 또는 면과 화학 섬유와의 혼방사를 심지로 하여 파라핀 또는 파라핀에 소량의 지방산이나 기타 경화제를 혼합하여 틀에 넣고 굳힌 양초에 대하여 적용한다. 다만, 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」에 따라 위해우려제품(방향제)으로 분류ㆍ관리되고 있는 품목(예: 향초)은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련표준

다음에 나타내는 표준은 이 검사기준 및 방법에 인용됨으로써 이 검사기준 및 방법의 일부를 구성한다. 이러한 관련표준은 그 최신표준을 적용한다.

KS M 2722 양초

KS M 0012 흡광 광도 분석 통칙

KS M 0016 원자 흡수 분광 광도 분석 방법 통칙

KS M 0032 고주파 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석 방법 통칙

어린이제품 공통안전기준

3. 안전요건

심지 및 몸통의 총 납의 함유량은 600 mg/kg 이하이어야 한다.

4. 시험방법

어린이제품 공통안전기준의 납 시험방법에 따른다.

5. 표시사항

다음의 형식에 따라 제품 또는 최소 포장단위에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 한글로 표시하여야 한다.

5.1  수량(2개 이상의 제품이 포장된 경우에 한함)

5.2  제조연월

5.3  제조자명

5.4  수입자명(수입품에 한함)

5.5  주소 및 전화번호

5.6  제조국명

5.7  사용상 주의사항

6. 사용상 주의사항

사용상 주의사항에는 다음 사항을 표시한다. 다만, 해당사항이 없는 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며 필요한 경우 추가사항을 표시한다.

1) 화기 또는 열기가 없는 곳에 보관하십시오.

2) 넘어지거나 기울어진 상태로는 사용하지 마십시오.

3) 유․소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

4) 화재 가능성이 있으니 주의하십시오.

5) 난연성의 초받침대를 사용하십시오.

제    정 : 기술표준원고시  제2012-0176호(2012.04.25)

개    정 : 국가기술표준원고시 제2015-686호(2015.12.30)