<참 고>

예선 마력별 예항력 기준표

마력별	예항력(톤)
	* 마력별 규정 톤수 이상 되어야 함
5,000	55.0
4,900	53.9
4,800	52.8
4,700	51.7
4,600	50.6
4,500	49.5
4,400	48.4
4,300	47.3
4,200	46.2
4,100	45.1
4,000	44.0
3,900	42.9
3,800	41.8
3,700	40.7
3,600	39.6
3,500	38.5
3,400	37.4
3,300	36.3
3,200	35.2
3,100	34.1
3,000	33.0
2,900	31.9
2,800	30.8
2,700	29.7
2,600	28.6
2,500	27.5
2,400	26.4
2,300	25.3
2,200	24.2
2,100	23.1
2,000	22.0
1,900	20.9
1,800	19.8
1,700	18.7
1,600	17.6
1,500	16.5
1,400	15.4
1,300	14.3
1,200	13.2
1,100	12.1
1,000	11.0
900	9.9
800	8.8
700	7.7
600	6.6
500	5.5