<별지 제1-3호 서식>

플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율 측정시험 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(시험일 :      년     월     일)

회 사 명
차 명
배 기 량(cc)				공차중량(kg)
연료공급방식				연 료 명
변 속 기 형식				변속기 단수
구동 축전지 종류				연료탱크 용량(L)
축전지 용량(Ah)				축전지 출력전압(V)
전동기 종류				전동기 최대출력(ps/rpm)
전동기 정격전압(V)				최고속도(km/h)
1회충전 소요시간(시간)				1회충전 전력량(kWh)
측정1)	FTP-75 모드	CD모드	연 비(km/kWh)		1회충전주행거리(km)
			CO2배출량(g/km)
		CS모드	연 비(km/L)		CO2배출량(g/km)
			CO배출량(g/km)		HC배출량(g/km)
	HWFET 모드	CD모드	연 비(km/kWh)		1회충전주행거리(km)
			CO2배출량(g/km)
		CS모드	연 비(km/L)		CO2배출량(g/km)
			CO배출량(g/km)		HC배출량(g/km)
복합모드2)		CD모드	연 비(km/kWh)		1회충전주행거리(km)
		CS모드	연 비(km/L)		CO2배출량(g/km)
5-cycle 보정3)	도심주행	CD모드 연비(km/kWh)			1회충전주행거리(km)
		CS모드 연비(km/L)			CD+CS모드 연비(km/L)
	고속도로주행	CD모드 연비(km/kWh)			1회충전주행거리(km)
		CS모드 연비(km/L)			CD+CS모드 연비(km/L)
	복합	CD모드 연비(km/kWh)			1회충전주행거리(km)
		CS모드 연비(km/L)			CD+CS모드 연비(km/L)

자동차의에너지소비효율및등급표시에관한규정에 의하여 자동차의 에너지소비효율 측정시험 결과를 통보합니다.

첨부서류

1. 시험성적서 1부.

2. 연비 시험결과 분석 자료(Raw data sheet) 각1부.

3. 차대동력계 coast-down 설정 자료 1부.

4. 에너지저장장치 충전상태(SOC) 제반 자료 각1부.

5. 연료 물성치 분석 자료 1부.

년      월      일

시험기관명                     (인)

귀  하

주) 1) 측정된 연비, CO2 배출량, CO 배출량, HC 배출량, 1회충전주행거리는 시험결과값(Raw data)을 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 표시하고, 이 값을 ‘복합모드 연비, CO2 배출량 및 1회충전주행거리’, ‘5-cycle 보정 연비 및 1회충전주행거리’ 계산에 이용한다.

2) 복합모드 연비는 소수점이하 첫째자리(소수점이하 둘째자리에서 반올림)까지 표시하고, 복합 CO2 배출량과 1회충전주행거리는 정수(소수점이하 첫째자리에서 반올림)로 표시한다.

3) 5-cycle 보정 연비인 도심주행 연비, 고속도로주행 연비와 복합연비는 소수점이하 첫째자리(소수점이하 둘째자리에서 반올림)까지 표시하고, 도심주행 1회충전주행거리, 고속도로주행 1회충전주행거리 및 복합 1회충전주행거리는 정수(소수점이하 첫째자리에서 반올림)로 표시한다.