<별지 제1-4호 서식>

수소연료전지자동차의 에너지소비효율 측정시험 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(시험일 :      년     월     일)

회 사 명
차 명
연 료 명			공차중량(kg)
구동 연료전지 종류			연료탱크 용량(L)
연료전지 용량(Ah)			연료전지 출력전압(V)
전동기 종류			전동기 최대출력(ps/rpm)
전동기 정격전압(V)			최고속도(km/h)
측정1)	FTP-75 모드	연 비(km/kg)
	HWFET 모드	연 비(km/kg)
복합모드2)		연 비(km/kg)
5-cycle 보정3)	도심주행	연 비(km/kg)
	고속도로주행	연 비(km/kg)
	복합	연 비(km/kg)

자동차의에너지소비효율및등급표시에관한규정에 의하여 자동차의 에너지소비효율 측정시험 결과를 통보합니다.

첨부서류

1. 시험성적서 1부.

2. 연비 시험결과 분석 자료(Raw data sheet) 각1부.

3. 차대동력계 coast-down 설정 자료 1부.

4. 에너지저장장치 충전상태(SOC) 제반 자료 각1부.

년      월      일

시험기관명                     (인)

귀  하

주) 1) 측정된 연비는 시험결과값(Raw data)을 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 표시하고, 이 값을 ‘복합모드 연비’, ‘5-cycle 보정 연비’ 계산에 이용한다.

2) 복합모드 연비는 소수점이하 첫째자리(소수점이하 둘째자리에서 반올림)까지 표시한다.

3) 5-cycle 보정 연비인 도심주행 연비, 고속도로주행 연비, 복합연비는 소수점이하 첫째자리(소수점이하 둘째자리에서 반올림)까지 표시한다.