[별지 제10호 서식]

교량구조물 시공좌표 산출서 (교량 받침대)

¤ 대상 부위 : ○○교 P05-S7 (STA 0+000)

좌표 전개도
서울방향 ↑ 중심선
도로중심선좌표		X(N) : Y(E) :
교각 받침대 시공 좌표
좌측 교각					우측 교각
번호	X		Y	H	번호	X	Y	H
L					R
L1					R1
L2					R2
L3					R3
L4					R4
비고 1. 교량받침대 시공좌표 산출근거 첨부 (엑셀파일) 2. 교량받침대 표고 산출시 고려사항 ① 중심선계획고 ② 중심선이격거리 ③ 수평레벨거리 ④ 편구배 ⑤ 포장두께 ⑥ 슬래브두께 ⑦ 박스리더높이 ⑧ 하판두께 ⑨ 형하공간높이 (솔플레이트 두께, shoe높이, 모르타르두께, 블록높이 등)

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡)