[별지 제2호서식〕

검사대상자동차의 선정을 위한 설문내용 확인 및 점검항목(제6조제1항 관련)

1.일반사항

소 유 자		전 화 번 호
주 소
배출가스인증번호		차 대 번 호
차명 및 형식		자동차 등록번호
주 행 거 리		변속기 종류
생 산 일 자 또는 등록일자
가입보험회사		차량가격대

2. 선정범위 및 주요확인방법

선정대상범위	선정제외범위	주요확인방법
(1)제작자가 정하는 사용 및 정비안내서에 따르거나 그에 준하여 사용하고 정비한 자동차	현지확인 점검항목에 의거 점검한 결과 선정제외 대상인 자동차. 다만, 소모품의 교환 주기는 다음을 따르며 정비안내서의 소모품교환주기가 더 긴 경우 정비안내서의 소모품교환주기를 따름. ․엔진오일 및 오일여과기 교환주기 1만5천km초과 ․공기여과기 교환주기 4만km초과 ․점화플러그 교환주기 6만km 초과(단, 내구성을 보장하는 도포가 없는 경우4만km, 백금 등 특수재질 사용한 경우 10만 km) ․연료여과기 교환주기 6만 km초과. 단, 고압분사방식인 경유자동차의 경우 4만km 초과 ․불량 촉매제 사용 또는 물 혼입	차주 설문서 내용으로 확인 또는 아래의 현지확인 점검항목표에 의거 확인

선정대상범위	선정제외범위	주요확인방법
(2)원동기의 대분해수리(무상보증수리를 포함한다)를 받지 아니한 자동차	충돌사고로 인하여 엔진과 흡·배기, 연료,냉각,점화 및 배출가스조절장치를 정비한 자동차. 다만, 배출가스 관련부품을 수리한 경우라도 2대 이상의 자동차에서 동일부품을 수리 또는 교환한 경우 검사대상자동차에 포함할 수 있다.	정비기록, 관련영수증 또는 자동차의 해당부위 등을 육안확인
(3)최초로 구입한 자가 계속 사용하고 있는 자동차	자동차소유자가 최초 구입자가 아닌 자동차	자동차등록증으로 확인
(4)견인 용도로 사용하지 아니한 자동차	견인의 용도로 사용한 흔적이 있는 자동차	차주 설문서 내용으로 확인
(5)사용상의 부주의 및 천재지변으로 배출가스관련부품이 고장을 일으키지 아니한 자동차	30일 이상 방치시킨 사실이 있는 자동차	차주 설문서 내용으로 확인
	과적, 배달용, 경주용 등 무리한 용도로 사용한 자동차	차주 설문서 내용으로 확인
	OBD 경고등이 점등되었음에도 조치없이 비정상적으로 운행한 자동차	현지확인으로 점검
	배출가스관련부품(대기규칙 별표20)의 고장으로 정비한 자동차, 다만, 배출가스 관련부품을 수리한 경우라도 2대 이상의 자동차에서 동일부품을 수리 또는 교환한 경우 검사대상자동차에 포함할 수 있다.	관련부품의 고정볼트·너트의 풀림흔적 등을 육안 확인 또는 정비기록 확인
(6)기타 현저하게 비정상적인 방법으로 사용되지 아니한 자동차	월 4회 이상 비포장도로나 먼지가 많은 도로를 운행한 자동차	차주 설문서 내용으로 확인 또는 엔진룸내의 먼지 유입상태를 육안 확인
	과열로 주행한 자동차	차주 설문서 내용으로 확인 또는 로커암축 (Rocker-arm shaft) 변색 여부를 확인
	자동차의 구조를 현저하게 변경한 자동차 ․배출가스관련장치의 변경	차주 설문서 내용으로 확인 또는 육안확인

3. 현지확인 점검항목

(1) 배출가스관련부품 사양 및 수리․교환 확인

부 품 명	부품번호 및 인식기호	비 고
정화용촉매
산소센서
배출가스재순환밸브(EGR밸브)
배출가스재순환제어용 서머밸브
정화조절밸브
증기저장캐니스터와 필터
피시비(PCV)밸브
리드밸브
전자제어장치(ECU) 및 관련센서
스로틀포지션센서(TPS)
대기압센서
기화기
혼합기
연료분사기
연료압력조절기
냉각수온센서
연료분사펌프
배전기
매연포집필터
재생용가열기
공기펌프
터보차저
선택적환원촉매장치 (요소분사기 포함)
질소산화물 저감 촉매

비고 1. 현지확인시 확인 가능한 사항을 최대한 확인하여 기록하고 확인하기 어려운 사항은 검사를 위한 정비시 확인하여 기록한다.

2. 부품번호 및 인식기호가 인증시의 내용과 다른 경우 또는 자동차소유자가 임의로 위 부품을 교환한 경우 검사대상자동차에서 제외한다.

3. 위 부품 중 동일부품을 2대 이상의 자동차에서 수리 또는 교환한 경우에는 위의 부품을 교환한 자동차도 검사대상자동차에 포함할 수 있다. 다만, 사용상의 부주의로 인한 고장이라는 것이 명백히 입증될 때에는 검사대상자동차에서 제외한다.

(2) 연료장치 임의조정 및 촉매손상여부 확인

확인부분	확인결과		확인내용
	양호	불량
연료주입구
기화기 및 스로틀바디의 조절나사(공회전조절나사 제외)
정화용촉매
정화용촉매 전 배기관 누설

비고 1. 공연비에 영향을 주는 혼합기조절나사를 자동차소유자가 임의로 조정한 경우, 연료주입구가 찌그러진 경우, 또는 정화용촉매장치 외부가 심하게 손상되거나 파손된 경우에는 검사대상자동차에서 제외한다. 다만, 연료주입구 또는 정화용촉매장치가 충격에 쉽게 파손되는 구조로 현지확인 과정에서 2대 이상의 자동차에서 연료주입구 또는 정화용촉매장치가 파손된 경우에는 검사대상자동차에 포함할 수 있다.

2. 공연비에 영향을 주는 혼합기조절나사를 제작사전문정비업소에서 조정한 자동차는 2004년 결함확인검사부터 검사대상자동차에 포함할 수 있다.

(3) 소모품류의 점검

소 모 품 명	순정품	비순정품	점검 사항	조치계획
점화장치 배선			상태
배전기 캡			상태
배전기 로타			상태
점화플러그			간극, 상태
연료여과기(필터)			상태
엔진오일			오일 레벨 및 상태
엔진오일여과기			상태
공기여과기			상태
피시비(PCV) 여과기			상태
주유구 캡			상태
자동변속기 오일			오일 레벨 및 상태
냉각수			수위 및 상태
타이밍벨트			상태
팬 벨트			상태
배터리			전해액 수위 및 전압
연료분사노즐			상태
예열플러그			상태

비고 1. 상기 부품의 상태가 불량하거나 제작차순정부품이 아닌 경우에는 검사를 위한 정비시 제작차순정부품으로 교환 또는 정비 후 검사한다. 다만, 상기 부품을 제작차순정부품 또는 이에 준하는 부품을 사용하지 아니하여 당해 자동차의 배출가스에 악영향을 미칠 것이 명백한 경우에는 검사대상자동차에서 제외한다.

(4) 기타(점검과정에서 나타난 불량내용을 기록한다)

점검일자 :       년    월    일

제작자로부터 당해 자동차의 배출가스 인증시의 제원표 등을 제출받아 위 점검항목을 포함하여 자동차의 이상유무를 전반적으로 확인한 결과 본 자동차(등록번호 :                     )는 결함확인검사대상자동차로 적합(부적합)함을 확인합니다.

교통환경연구소   담당자 : 성명             (인 또는 서명)

자동차제작자     입회자 : 성명             (인 또는 서명)