【별지 제2호서식(4)】

휘발성유기화합물(VOC) 배출사업장 지도․ּ점검표
Ⅰ. 사업장 현황
신고 번호		신 고 년월일		신고 기관
사업장명
대표자			사업자등록번호
주 소			(전화번호 :	)
업 종
배출시설	년월일	시설명	규모	수량
신고사항
배출억제․방지시설	대상물질	배출억제․ 방지시설명	용량	설치위치 및 대수

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

Ⅱ.점검사항 및 결과

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
1. 배출시설 신고사항	배출시설신고	◦ 배출시설 신고증 확인
	임의 증․신설 여부	◦ 신고 내용과 실제 시설설치 사항 확인 비교
2. 배출시설 운영관리	제조공정확인	◦ 배출시설설치신고 서류등에 의한 공정흐름도, 사용물질 등 제조공정 ◦ 단위시설의 Vent, Safety Valve 등 관리상태
3. 배출억제 및 방지시설	제조시설	◦ 개방식 밸프, 배관 누출여부육안확인 및 뚜껑, 브라인드 프렌지, 마개, 이중밸브 설치유무
		◦ 압축기 및 검사용시료채취장치 카스켓 등 봉인장치 및 밀폐배출관로설치 여부
		◦ 중간집수조 및 하수구 덮개 및 환기배관설치여부 및 훼손여부
		◦ 국소배기장치 및 VOC방지시설 설치 여부
	저장시설	◦ 내부부상형지붕 부유지붕의 상단가장자리에 밀폐장치설치(폼 밀봉, 유체충진형, 이중밀봉장치, 지렛대 구조밀봉장치) 자동환기구, 림환기구의 경우 가스켓장착여부(이외 개구부의 상부덮개설치 및 개구부 하부의 액체속 잠김)
		◦ 외부부상형지붕 폰툰식 및 이중갑문식 덮개 설치여부 자동환기구의 가스켓설치여부(이외의 개구부의 덮개설치 및 개구부 하부의 액체속 잠김)
		◦ 고정형지붕 VOC방지시설의 설치

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
3. 배출억제 및 방지시설	저장시설	◦ 주유소의 저장시설 유류적하시 회수설비설치 및 탱크내 가지관 숨구멍밸브의 배출최소화 조치
		◦ 유기용제․페인트 제조업 저장시설 밀폐구조 및 환기구배출물질의 방지시설처리여부
	출하시설	◦ 하부적하가 가능한 구조인지 여부 하부적하방식에 적합하지 아니한 차량이나 주유소 시설에 대한 제품 출하 여부
		◦ 출하시 회수된 VOC의 재이용 및 소각 등 적정처리 여부 소각시설의 처리효율 95%이상 ◦ 국소배기장치 및 VOC 방지시설 설치 여부
	주유시설	◦ 주유시설의 유증기 회수설비 설치여부(처리효율 90% 이상) 개별식(스탠드형, 천장형), 집중식 회수시설
		◦ 회수배관 액체막힘검사 실시여부 검사결과 5년간 기록․보존 ◦ 유증기 회수설비 회수율 및 회수배관 압력 감쇄․누설 검사 실시여부 회수율 적정범위(0.88~1.2), 검사주기 및 검사결과 5년간 기록․보존
	세탁시설	◦ 퍼클로로에틸렌, 크리클로로에탄, 불소계용제 사용시설 밀폐형 구조 설치여부
		◦ 솔벤트 등 그 밖의 유기용제 사용시설 VOC의 외부 배출억제 조치여부
	세정시설	◦ 유기용제 사용시설의 밀폐구조확인, 국소배기장치 및 휘발성유기화합물질 방지시설 설치유무

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
3. 배출억제 및 방지시설	도장시설	◦ 야외도장 페인트사용량 최소화하는 작업방법 등 개선조치 수립․시행여부
		◦ 그외의 도장시설(건조, 혼합시설포함) 국소배기장치 및 휘발성유기화합물질 배출억제할 수 있는 방지시설 설치유무
	폐기물보관․ 처리시설	◦ 보관시설 밀폐구조, 방지시설 설치확인 및 충전시 VOC물질 회수설비 설치유무
		◦ 파쇄․분쇄․절단시설 밀폐구조 및 이와동등한 시설
		◦ 소각, 고온열분해, 건류시설 시설 투입구 및 배출구의 방지시설 설치여부
		◦ 용융, 증발, 농축, 반응, 정제, 유수분리시설, 응집․침진시설 시설의 밀폐구조 환기구를 통한 VOC물질 처리위한 방지시설 설치

Ⅲ.특기사항
Ⅳ.점검자의견
Ⅴ.첨 부
년 월 일
	점검자 소속 직급 성명 (인)
	점검자 소속 직급 성명 (인)
	점검사본수령자 직책 성명 (인) (우편발송일 : )