【별지 제5호 서식】

수질환경 보전실적

1. 개인하수처리시설 설치현황

(단위 : ㎡, ㎥/일, ○○년 기준)

부대명	특정지역 여부	건 축 연면적	건축물 설치년도	오수처리시설 /정화조설치 대상여부	시설 용량	처리 형태	향후조치 계획	비고

※  작성방법

1) 특정지역 여부 : 군부대 소재지가 특정지역에 해당하는 경우 그 내역 기재

하수도법 시행규칙 제3조, 별표 3

(예:상수원보호구역, 청정지역, 특별대책지역 등)

2) 오수처리시설 또는 정화조 설치대상 여부

(당해 군부대가 하수도법상 하수처리시설 설치의무 대상인지 여부 기재)

3) 처리형태 : 오수처리시설 처리, 지자체 하․폐수 종말처리시설 연계처리, 간이 오수처리시설 설치,  단독정화조 설치, 미처리 등으로 구분

4) 조치계획 : 간이처리, 단독정화조 설치, 미처리 방류 부대인 경우로서 향후 하수처리시설  설치계획을 기재

2. 개인하수처리시설 관리현황

하수도법 시행령 제24조 개인하수처리시설의 설치, 개인하수처리시설의 방류수수질기준

(단위 : ㎥/일, ㎎/L, ○○년 기준)

부대명	시설 용량	처리 방식	설치신고 여부 (신고/변경 일자)	방류수 검사결과					관리기준 준수여부		정상가동 여부
				BOD	SS	T N	T P	총대장균군수	자가측정 여 부	기술관리인선임여부
				( )	( )

※  작성방법

1) 오수처리시설별로 작성, 설치 신고여부 : 신고 및 변경 년․월․일 명시

2) 방류수 검사결과 : ○○년〜○○년.○월 동안의 검사결과 기재. (  )안에는 법적 방류수수질기준

∙1일 처리용량이 50㎥미만은 수변구역 BOD, SS 10㎎/L이하, 특정 및  기타지역은 BOD, SS 20㎎/L이하임, 1일처리용량이 50㎥이상은 모든 지역에서 BOD, SS 10㎎/L이하, 총질소 20㎎/L이하, 총인 2㎎/L이하, 총대장균군수 3,000이하 기재

∙처리시설별 방류수 수질 성적표 사본 각 1부 제출

3) 정상가동여부 : 전기공급 여부, 처리시설 가동상태 등을 점검하여 기재

4) 자가 측정 및 기술관리인 선임여부 : 1일 처리용량 50㎥이상인 시설과 50㎥미만이라도 현재 기술관리인을 선임하고 있는 시설 포함

【앞장에서 계속】

3. 정화조 설치 및 관리현황

(○○년 기준)

부대명	시설용량 (인용)	하수처리 구역여부	처리 방식	설치신고여 부 (신고일자)	관리기준 준수여부				비고
					정상가동여부	내부청소실시여부	자가측정여부	기술관리인선임여부

※ 작성방법

1) 단독정화조별로 작성, 설치 신고여부 : 신고 년․월․일 명시

2) 내부청소 실시여부 : 주기별 실시여부와 실시 년·월·일 명시

3) 자가 측정 및 기술 관리인 선임여부 : 2천인이상 단독정화조에 한함

4. 폐수배출시설 현황

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 및 시행규칙 제6조 참조

(단위 : ㎥/일, ○○년 기준)

부대명	폐 수 배 출 시 설				방 지 시 설
	업종	폐 수 배출량	오염물질 배출항목	허가/신고 여부	페수처리방법	폐수처리 능력	시공사	개시신고여부

※ 작성방법

1) 폐수무방류배출시설 포함 작성

2) 업종 : 배출시설명(세차장, 도금공장 등)

3) 허가/신고여부 : 허가/신고 년․월․일 명시

4) 폐수처리방법 : 처리여부 및 공법명시

5) 시설별 수질 성적표 사본 각 1부 제출

5. 기타 수질오염원 설치 현황

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 정의 및 시행규칙 제2조 기타 수질오염원

(단위 : ㎡, ㎥, 대, ○○년 기준)

부대명	시설구분	규 모	설치/관리신고 여부	오염물질 배출· 방지억제조치사항

* 시설구분 : 골프장, 운수장비 정비 또는 폐차장 시설, 사진처리 또는 X-Ray 시설 등으로 구분