[서식 7-3]

함정일지 기입요령

(1) 함정명과 함정번호를 기입한다.

(2) 결재란은 정박․항해․현문당직 근무자 지정시 사용하며 통상 당일 퇴근시간 전에 서명(날인)한다.

(3) 당일 인원현황을 기입한다.

(4) 당직근무자 명단을 기입하며 정박․항해․현문당직 공통으로 사용한다.

- 부서별란은 항해․기관․통신 등 직별을 기입

- 직책란은 당직관․부당직관․당직원 등 당직근무에 지정된 직책을 기입

- 시간란은 정박․항해 당직 할당시간을 기입

(5) 인수인계 사항은 항해당직 교대시 이상유무 확인후 당직관이 서명(날인)하며

기사란에는 기입하지 않는다.

(6) 정장 지시사항은 근무자에게 근무에 대한 필요한 지시내용을 기입한다.

(7) 중요처리사항은 일상업무 이외 업무지원, 지도방문, 위탁처리, 검열 등 기타 필요한 사항을 기입한다.

(8) 하루를 24시간 단위로 나누어서 기입한다.

(9) 해상에 있어서는 매시 실제 항해한 침로를, 정박시에는 그 당시의 선수방위를 기입한다.

(10) 평균회전수는 최근에 측정한 주기관 회전수(RPM)를 기입한다.

(11) 항정은 실제 항해한 거리를 기입한다.

(12) 풍향은 해상․항내 또는 투묘를 막론하고 그 당시에 있어서 바람이 불어오는 진방향을 16점 방위로서 기입한다.

예) NE, E, SE, S, SW, W, NW, N 등

(13) 풍속은 해상․항내 또는 투묘를 막론하고 그 당시 바람의 강도를 기입한다.

(14) 파고는 별표 풍랑 계급표에 의한 관측 수치로 기입하고 진방향을 도수(360˚)로서 기입한다.

(15) 기압은 매시 관측한 기압을 hPa로 기입한다.

(16) 기온의 온도는 매시 노출되어 있는 한난계의 온도를 기입한다.

(17) 일기의 기호는 별표 천기기호를 참조하여 수치를 기입한다.

(18) 시정은 매시 가시거리를 기입한다.

(19) 함정위치는 당직 완료후 교대시의 위치를 기입한다.

(20) PMS주간업무계획 및 승조원의 교육․훈련과 관련되는 과업내용을 기입한다.

(21) 흘수(DRAFT)는 출․입항시의 흘수를 기입한다(소수점 이하 2자리 까지)

(22) 장비가동현황

- 주기관, 발전기관 등 소관과에서 지정한 장비의 운전시간을 매일 24:00를 기준하여 기입한다.

- 입청후 운전시간은 거치된 장비의 입청후부터 현재까지 운전시간을 기입하며, 타함정(또는 예비기관)에서 사용하던 장비 거치시 해당 장비의 입청후 운전시간을 계속하여 기입한다.

- 정기검사후 운전시간은 정기검사(총분해수리)후 " 0 "부터 다시 시작한다.

- 단계별 검사후 운전시간은 단계별 정비(W5)후 " 0 "부터 다시 기입하되 정기검사후에는 단계별 운전시간도 처음(0=ZERO)으로 환원 기입한다.

- 일일운전시간은 고유장비의 당일 하루동안 운전시간을 기입한다.

- 기타 주요장비 운전시간은 가동시마다 기입한다.

(23) 유류․청수 운용현황

- 전일 잔량은 전일 24:00 재고된 이월량을 기입한다.

- 수급량은 금일 총 수입된 양을 기입한다.

- 공급량은 타부서에 공급한 양을 기입한다.

- 총 사용량은 금일 기관 당직자가 1일 1회 실제탱크를 측심하여 총 사용된 양으로서 장비소모량과 교환량이 합산된 양을 기입한다.

- 소모량에서 주기관란은 24:00 실측하여 총 사용된 양에서 발전기관, 기타 보조기관 소모량과 교환량을 제외한 양을 기입한다.

- 소모량에서 발전기관란은 발전기관 운전으로 소모된 양과 보충량을 기입한다.

- 교환량에서 주기관란은 주기관(메인엔진,기어박스)에 교환된 양을 기입한다.

- 교환량에서 발전기관란은 발전기관에 교환된 양을 기입한다.

- 교환량에서 공란은 세척, 드레인 배출 등 기타 양을 기입한다.

- 청수란은 전일의 잔량, 금일의 수급량․공급량․소모량․교환량․잔량을 기입한다.

※ 유류실측 현황은 1일 1회 기준(정박시 09:00, 출동시 24:00)으로 기관서무 또는 기관당직자(없는 경우 일반당직자)가 실제 측심하여 해당시간 기사란에 잔량을 기입한다.

(24) 물품사용․반출입현황은 물품의 수급 및 사용현황, 목적 등을 기입한다.

(25) 폐기물은 자체발생, 수거, 반납량을 매일 24:00시 기준 기입한다.

(함정소모품 운용편람 참조)

(26) 검열필, 인증필은 일지 전반 기재내용이 정당한가를 검사 열람하였다는 표시로 통상 익일 출근시간 전후에 서명(날인)한다.

(27)～(28) 기사란은 항박․기관일지 내용을 분리해서 왼쪽에서 오른쪽으로 줄의 여백을 남기지 않고 하단으로 작성하되, 정박 중의 일과중에는 항해장․기관사(내연사) 또는 함정장이 지정한 자가 기입하고, 일과후 또는 공휴(휴무)일에는 정박당직 할당표에 의거 당직근무자가 기입하고 서명(날인) 한다.