항공구조구급대 운영 규정[별지 제8호서식]

항공 안전시설 점검표(제25조제3항 관련)

점검일자 20 . . .	정비사			기장			항공대장
	정비사			기장

구 분	관 리 내 용		상 태	비 고
헬기장	1	헬기장표식은 선명한가?
	2	활주로표면의 균열 여부 및 위험성은 없는가?
	3	풍향지시기 상태는 양호한가?
	4	시설표시물의 상태는 양호한가?
	5	등화시설의 작동상태는 양호한가?
	6	배수시설은 양호한가?
	7	주위에 날릴만한 물건은 없는가?
	8	주위에 신설된 장애물은 없는가?
	9	불필요한 인원의 출입은 통제되고 있는가?
	10	헬기장 보안시설 및 장비작동상태는 양호한가?
	11	접시설비는 양호한가?
격납고	11	격납고출입문은 정상적으로 작동되는가?
	12	항공기격납상태는 양호한가?
	13	격납고바닥은 청결하며, 이물질은 없는가?
	14	유조차는 제위치에 있으며, 주위에 위험요소는 없는가?
	15	각종장비류는 제위치에 있으며, 멈치장치는 되어 있는가?
	16	소화전 및 소화기상태는 양호하며, 제위치에 있는가?
	17	호이스트 작동상태는 양호하며, 제위치에 있는가?
	18	누수되는곳은 없으며, 격납고 시설물의 상태는 양호한가?
	19	정비실내는 청결하며, 각종 스위치는 제위치에 있는가?
	20	공구실 및 자재실은 청결하며, 정리정돈은 잘 되어 있는가?
	22	격납고 보안시설 및 장비작동상태는 양호한가?
특기사항 :

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]