기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정 일부개정안

국 토 해 양 부

(도시광역교통과)

1. 개정이유 및 주요내용

ㅇ 자동차 문이 열려 있는 경우 기계식주차장치의 작동을 불가능하게 하는 안전장치를 설치하도록 규정하고 있으나,

- 기계식주차장치의 구조상 설치가 불필요한 2단식․다단식의 경우에는 설치를 면제하도록 규정하고,

ㅇ 안전도심사인증과 관련하여 법령에 규정된 “인증”이 아닌 “인정”으로 규정되어 있는 부분에 대하여 자구를 수정하고,

ㅇ 안전도심사시 안전도심사기관(교통안전공단)에 제출한 서류에 대하여 전문검사기관이 사용검사에 필요한 서류 일부를 요청할 수 있으나,

- 최근 안전도심사 신청서류의 전산화로 전산열람이 가능해 짐에 따라 서류의 직접 열람뿐만 아니라 전산열람도 가능하도록 규정

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : 1) 신․구조문 대비표, 별표 및 별지 양식, 별첨

2) 특기할 사항 없음

국토해양부고시  제2012-473호

｢주차장법」제16조의5제9호, 제16조의8제8항에 따른 ｢기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정｣을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2012년  8월 10일

국토해양부장관

「기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정」 일부개정

기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제10항 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 2단식 및 다단식 주차장치는 그러하지 아니하다.

제14조제2항 중 “안전도변경인정은 인정받은 내용 중”을 “안전도변경인증은 인증받은 내용 중”으로 한다.

제17조제1항 중 “제15조의 규정에 의한 서류의 일부를 요청할 수 있다”를 “제15조의 규정에 의한 서류의 일부 또는 전산열람을 요청할 수 있다”로 한다.

제18조 중 “기한은 2012년 8월 26일 까지”를 “기한은 2015년 8월 9일 까지”로 한다.

별지 1호 서식을 별지와 같이 한다.

부  칙

이 규정은  고시한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(안전장치 등) ① ~ ⑨ (생 략)	제4조(안전장치 등) ① ~ ⑨ (현행과 같음)
⑩ 자동차의 문이 주차구획 또는 운반기안에서 열려있는 경우에는 기계식주차장치의 작동을 불가능하게 하는 장치를 설치하여야 한다.	⑩ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 2단식 및 다단식 주차장치는 그러하지 아니하다.
제14조(안전도심사기준) ① (생 략)	제14조(안전도심사기준) ① (현행과 같음)
② 규칙 제16조의3의 규정에 의한 안전도변경 인정은 인정받은 내용 중 수용자동차대수를 증가시키고자 하는 경우(주차장치의 구조 등이 동일한 경우에 한한다)와 주차장치의 전동기․감속기․브레이크의 용량․운반기의 프레임 및 철골구조를 변경하는 경우에 한한다.	② --------------------------------------------안전도변경 인증은 인증받은 내용 중-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제17조(자료의 협조) ① 법 제19조의12의 규정에 의한 전문검사기관은 기계식주차장의 사용검사에 필요한 범위내에서 법 제19조의6의 규정에 의한 검사기관에 제15조의 규정에 의한 서류의 일부를 요청할 수 있다.	제17조(자료의 협조) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 서류의 일부 또는 전산열람을 요청할 수 있다.
제18조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 고시 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 개정 등 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 26일까지로 한다.	제18조(재검토기한) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------2015년 8월 9일까지로 한다.

〈 의안 소관 부서명 〉

국토해양부 교통정책실 도시광역교통과
연 락 처	(02) 2110 - 6414

(별지 제1호 서식)

기계식주차장 사용검사서(제14조2항 관련)

기계식주차장사용검사서
주차장치		①종류및방식
		②명 칭							③인증번호
④제작자성명(법인은 명칭및대표자성명)
⑤기계식주차장관리자
⑥설 치 장 소
⑦검사유효기간 만료일			년 월 일
사 용 검 사 결 과
검 사 항 목			결과	비 고	검 사 항 목					결과		비 고
⑧출 입 문					⑬ 기 계 장 치		전 동 기
⑨출 입 구							감 속 기
⑩통 로							제 동 장 치
⑪운반기내정위치정차장치							전 동 장 치
⑫ 안 전 장 치	안전가동확인장치						유 압 장 치
	수 동 정 지 장 치						시 브 (드 럼)
	정위치정차장치				⑭입 출 고 시 간
	유 압 안 전 밸 브				⑮ 재 료 규 격		와이어로프및체인
	플란자이탈방지장치
							운 반 기
	체 크 밸 브
							주 차 철 골
	유압계 및 스톱밸브
							중 추
	승ㆍ하강안전장치
	수평이동안전장치				운반기 및 주차구획
	자연하강보정장치				승 강 로
	추 락 방 지장 치				시 운 전
	운반기수평보정장치				방 향 전 환 장 치
	기 타 안 전 장 치				⑳기 타
비고 : 검사결과는 "적", "부"로, 해당사항이 없을 경우에는 "-" 표시를 하였습니다.
검사 결과 의견						검사일자		년 월 일
						검사책임자
						검 사 원
첨부서류 : 1. 기계장치검사표 2. 입출고시간계산표 3. 재료의규격검사표 4. 와이어로프검사표