기본수준점 성과

국립해양조사원 고시 제 2014-6호

측량․수로조사 및 지적에 관한 법률 제8조 ③항의 규정에 따라 기본수준점표의 신설․변경․폐기된 성과를 아래와 같이 알려드립니다.

2014년 4월 17일

국립해양조사원장

1) 동해안

명 칭		위 치(WGS-84)		설치자 표 지	재 질	표 고(cm)		설 치 년 월	비고
		위도(N)	경도(E)
						MSL.상	DL.상
		°- ′- ″	°- ′- ″
천부동(울릉도)	No.1	37-32-31.0	130-52-26.9	수로국	진유원판	424.5	440.0	82. 04	폐기
(울릉군북면)	No.2	37-32-28.6	130-52-22.8	수로국	진유원판	210.2	225.7	82. 04	폐기
	No.4	37-32-32.0	130-52-27.0	해양조사원	진유원판	404.6	420.1	10. 07	폐기
임원	No.7	37-13-39.5	129-20-29.2	해양조사원	진유원판	593.0	608.4	05. 05	폐기
(삼척시임원리)	No.9	37-13-40.8	129-20-30.3	해양조사원	진유원판	194.2	209.6	10. 04	폐기
	No.10	37-13-41.2	129-20-31.5	해양조사원	진유원판	180.1	195.5	13. 11	폐기

2) 남해안

명 칭		위 치(WGS-84)		설치자 표 지	재 질	표 고(cm)		설 치 년 월	비고
		위도(N)	경도(E)
						MSL.상	DL.상
		°- ′- ″	°- ′- ″
북여도	No.1	34-41-01.4	128-46-30.5	해양조사원	진유원판	-40.3	82.7	07. 08	폐기
(거제시남부면)	No.2	34-41-01.3	128-46-30.8	해양조사원	진유원판	-56.3	66.7	07. 08	폐기
	No.4	34-41-00.7	128-46-29.8	해양조사원	진유원판	-86.2	36.8	11. 04	폐기
홍도(통영시)	No.2	34-32-14.7	128-43-53.5	해양조사원	진유원판	302.1	437.2	07. 08	폐기
(통영시한산면)	No.3	34-32-13.7	128-43-53.9	해양조사원	진유원판	399.3	534.4	07. 08	폐기
	No.4	34-32-13.9	128-43-53.8	해양조사원	진유원판	170.2	305.3	11. 04	폐기
물건항	No.1	34-47-38.0	128-03-06.0	수로국	진유원판	487.3	634.4	12. 05	폐기
(남해군삼동면)	No.3	34-47-38.0	128-03-06.0	해양조사원	진유원판	350.0	497.1	12. 05	폐기
	No.4	34-47-37.8	128-03-07.0	해양조사원	진유원판	298.4	445.5	12. 05	폐기
	No.5	34-47-39.1	128-03-07.5	해양조사원	진유원판	245.4	392.5	13. 06	폐기
노량리	No.4	34-56-27.6	127-52-30.1	수로국	진유원판	279.3	459.7	82. 09
(남해군설천면)	No.5	34-56-28.2	127-52-30.5	수로국	진유원판	279.3	459.7	82. 09	폐기
	No.6	34-56-31.1	127-52-30.8	수로국	진유원판	279.3	459.7	82. 09	폐기
	No.7	34-56-28.2	127-52-30.5	해양조사원	진유원판	275.8	456.2	13. 06	신설
	No.8	34-56-31.1	127-52-30.8	해양조사원	진유원판	284.3	464.7	13. 06	신설
서상리	No.2	34-48-39.0	127-49-51.2	수로국	주석	631.1	814.7	74. 05	변경
(남해군서면)	No.4	34-48-38.3	127-49-51.4	해양조사원	진유원판	537.2	720.8	00. 08	변경
	No.5	34-48-38.2	127-49-51.8	해양조사원	진유원판	503.9	687.5	02. 04	변경
우도	No.1	34-43-10.4	127-18-36.7	해양조사원	진유원판	327.0	558.7	07. 08
(고흥군남양면)	No.2	34-43-12.6	127-18-33.3	해양조사원	진유원판	410.7	642.4	07. 08
	No.4	34-43-11.9	127-18-31.5	해양조사원	진유원판	331.6	563.3	12. 05
	No.5	34-43-09.2	127-18-30.7	해양조사원	진유원판	316.2	547.9	13. 07	폐기
완도	No.5	34-18-58.3	126-45-35.1	수로국	진유원판	366.7	566.9	92. 08	폐기
(완도군완도읍)	No.6	34-18-59.3	126-45-35.0	해양조사원	진유원판	317.7	517.9	99. 09
	No.8	34-18-56.2	126-45-35.0	해양조사원	진유원판	342.4	542.6	01. 09
	TGBM	34-18-56.2	126-45-36.4	해양조사원	주석	474.2	674.4	12. 10
생일도	No.1	34-19-15.0	126-57-36.3	해양조사원	진유원판	707.4	890.2	12. 05	변경
(완도군생일면)	No.2	34-19-10.3	126-57-33.6	해양조사원	진유원판	464.6	647.4	12. 05	변경
	No.3	34-19-08.0	126-57-30.2	해양조사원	진유원판	433.4	616.2	12. 05	변경
소안항	No.1	34-08-59.1	126-37-51.4	해양조사원	진유원판	191.2	376.9	11. 06	폐기
(완도군소안면)	No.3	34-08-57.1	126-37-49.1	해양조사원	진유원판	255.7	441.4	11. 06	폐기
	No.4	34-08-59.0	126-37-54.9	해양조사원	진유원판	216.1	401.8	13. 08	폐기
사수도	No.1	33-55-06.4	126-38-18.5	해양조사원	진유원판	131.7	289.9	12. 09
(완도군소안면)	No.2	33-55-06.8	126-38-17.7	해양조사원	진유원판	317.0	475.2	13. 10	변경
	No.3	33-55-06.7	126-38-17.4	해양조사원	진유원판	99.3	257.5	13. 10	변경
서건도(서귀포)	No.1	33-13-46.9	126-29-56.2	해양조사원	진유원판	1421.4	1570.6	01. 12	폐기
(서귀포시강정동)	No.2	33-13-47.5	126-29-55.9	해양조사원	진유원판	1432.7	1581.9	01. 12	폐기
	No.4	33-13-47.3	126-29-55.9	해양조사원	진유원판	1330.6	1479.8	12. 04	폐기

명 칭		위 치(WGS-84)		설치자 표 지	재 질	표 고(cm)		설 치 년 월	비고
		위도(N)	경도(E)
						MSL.상	DL.상
		°- ′- ″	°- ′- ″
연평도	No.5	37-39-34.9	125-42-01.8	해양조사원	진유원판	470.5	837.1	00. 04	폐기
(옹진군송림면)	No.7.	37-39-15.5	125-42-36.5	해양조사원	진유원판	492.4	859.0	03. 04
	No.8	37-39-31.9	125-42-02.7	해양조사원	진유원판	440.4	807.0	09. 04
	No.9	37-39-16.3	125-42-44.0	해양조사원	진유원판	530.5	897.1	11. 08
	No.10	37-39-18.0	125-42-32.8	해양조사원	진유원판	555.5	922.1	11. 08	폐기
	No.11	37-39-15.0	125-42-36.8	해양조사원	진유원판	477.5	844.1	14. 03	신설
선재도	No.2	37-15-12.9	126-30-41.9	해양조사원	진유원판	569.4	1016.0	02. 08
(옹진군영흥면)	No.3	37-15-11.8	126-30-43.4	해양조사원	진유원판	461.5	908.1	06. 03
	No.4	37-15-14.8	126-30-40.0	해양조사원	진유원판	454.9	901.5	06. 03	폐기
	No.5	37-15-12.7	126-30-41.2	해양조사원	진유원판	570.4	1017.0	14. 02	신설
미법도	No.2	37-43-30.6	126-16-07.9	해 군	주석	496.4	935.3	78. 01	폐기
(강화군삼산면)	No.5	37-43-32.7	126-16-10.1	해양조사원	진유원판	628.7	1067.6	03. 04	폐기
	No.6	37-43-32.1	126-16-11.7	해양조사원	진유원판	555.4	994.3	06. 09	폐기
예단포	No.2	37-31-10.5	126-29-42.1	해양조사원	진유원판	682.5	1153.4	02. 09	폐기
(인천중구운북동)	No.3	37-31-10.5	126-29-42.0	해양조사원	진유원판	581.9	1052.8	02. 09	폐기
	No.4	37-31-10.6	126-29-44.0	해양조사원	진유원판	753.1	1224.	02. 09	폐기
대산	No.4	37-00-16.7	126-21-09.4	해양조사원	진유원판	525.0	938.8	99. 09	폐기
(서산시대산읍)	No.6	37-00-17.1	126-21-12.7	해양조사원	진유원판	542.9	956.7	02. 03
	No.7	37-00-24.6	126-21-11.5	해양조사원	진유원판	612.7	1026.5	04. 09
	TGBM	37-00-24.8	126-21-11.4	해양조사원	주석	507.2	921.0	12. 10
궁시도	No.1	36-39-48.7	125-51-37.5	해양조사원	진유원판	420.0	750.0	03. 08	폐기
(태안군근흥면)	No.2	36-39-48.5	125-51-38.1	해양조사원	진유원판	427.0	757.0	03. 08	폐기
	No.3	36-39-48.4	125-51-39.0	해양조사원	진유원판	367.1	697.1	03. 08	폐기
북격렬비열도	No.1	36-37-27.3	125-33-41.5	해양조사원	진유원판	609.9	915.4	03. 06	폐기
(태안군근흥면)	No.2	36-37-28.0	125-33-41.3	해양조사원	진유원판	570.3	875.8	03. 06	폐기
	No.3	36-37-28.3	125-33-41.3	해양조사원	진유원판	613.1	918.6	03. 06	폐기
달리도	No.1	34-46-41.4	126-19-38.6	해양조사원	진유원판	398.5	646.7	06. 08	폐기
(목포시달동)	No.2	34-46-38.4	126-19-41.3	해양조사원	진유원판	400.4	648.6	06. 08	폐기
임자도(전장포)	No.3	35-08-16.7	126-08-36.7	해양조사원	진유원판	323.9	649.8	05. 04	변경
(신안군임자면)	No.4	35-08-17.6	126-08-39.6	해양조사원	진유원판	332.5	658.4	05. 04	변경
	No.5	35-08-15.0	126-08-39.2	해양조사원	진유원판	321.0	612.9	13. 10
하의도(응곡리)	No.1	34-36-29.1	126-02-14.0	해양조사원	진유원판	329.4	542.1	11. 11	폐기
(신안군하의면)	No.2	34-36-31.1	126-02-15.3	해양조사원	진유원판	244.4	457.1	11. 11	폐기
	No.3	34-36-31.0	126-02-18.7	해양조사원	진유원판	280.2	492.9	11. 11	폐기
장산도	No.1	34-38-29.5	126-11-49.6	해양조사원	진유원판	213.5	430.8	06. 08	폐기
(신안군장산면)	No.2	34-38-28.3	126-11-47.6	해양조사원	진유원판	227.2	444.5	06. 08	폐기
	No.3	34-38-27.9	126-11-44.8	해양조사원	진유원판	322.8	540.1	06. 08	폐기
증도	No.1	34-59-36.4	126-06-26.6	해양조사원	진유원판	357.8	629.9	11. 11	폐기
(신안군증도면)	No.2	34-59-37.0	126-06-24.3	해양조사원	진유원판	517.0	789.1	11. 11	폐기
	No.3	34-59-39.7	126-06-23.2	해양조사원	진유원판	541.5	813.6	11. 11	폐기
고사도	No.3	34-34-16.3	126-08-55.3	해양조사원	진유원판	265.6	478.2	11. 11	폐기
(신안군신의면)	No.4	34-34-15.7	126-08-55.6	해양조사원	진유원판	387.7	600.3	13. 10	폐기
	No.5	34-34-17.0	126-08-56.8	해양조사원	진유원판	336.8	549.4	13. 10	폐기
원평	No.1	34-46-52.8	125-54-37.0	수로국	진유원판	426.0	685.6	88. 05	폐기
(신안군비금면)	No.2	34-46-37.2	125-54-22.1	수로국	진유원판	661.7	921.3	91. 11	폐기
	No.3	34-46-54.7	125-54-28.1	수로국	진유원판	529.7	789.3	13. 07	폐기
밀매도	No.1	34-14-58.9	126-19-53.2	해양조사원	진유원판	645.2	834.5	07. 08	폐기
(진도군의신면)	No.2	34-14-59.2	126-19-52.8	해양조사원	진유원판	726.7	916.0	07. 08	폐기
	No.3	34-14-59.3	126-19-52.0	해양조사원	진유원판	744.1	933.4	07. 08	폐기
시하도	No.1	34-42-03.5	126-14-23.3	수로국	주석	260.1	485.2	77. 06
(해남군화원면)	No.2	34-41-59.4	126-14-28.4	수로국	주석	3803.9	4029.0	77. 06
	No.3	34-42-03.3	126-14-24.0	해양조사원	진유원판	445.5	670.6	01. 08
	No.4	34-42-03.1	126-14-23.9	해양조사원	진유원판	634.9	860.0	10. 09	변경

3) 서해안