환경부고시 제2014-178호

「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」제6조제3항에 따라 공장심사항목(환경부고시 제2011-80호(2011.05.25.)에 대한 심사기준을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2014년   9월     일

환 경 부 장 관

공장심사항목에 대한 심사기준 고시 개정(안)

「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 (시행일) 이 고시는 2014년 10월 1일부터 시행한다.

제2조 (재검토기한)

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 9월 30일까지로 한다.

[별지] 공장심사항목에 대한 심사기준은 위생안전기준 인증에 적합하게 아래와 같이 개정한다.

[별지]

공장심사항목에 대한 심사기준

1. 심사항목별 평가

심사 항목	평가항목	배점	평점	평가에 대한 평가자의 의견
1. 자재 관리	위생안전기준에 적합한 제품 생산을 위해 자재별 품질기준을 사내표준으로 규정하고 있는가?
	상: 자재별 품질기준이 위생안전기준에 적합하도록 규정되어 있으며 회사실정에 적합한 경우	10
	중: 자재의 품질기준이 위생안전기준에 적합하도록 규정되어 있으나 회사실정에 일부 맞지 않은 경우	6
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 제품 생산에 필요한 원·부자재의 검사방법에 대한 규정을 갖추고 있는가?
	상: 자재별 검사방법(로트의 구성, 샘플링, 시험방법, 합부판정기준, 불합격로트의 처리방법 등)을 사내 표준으로 회사실정에 맞게 규정하고 있는 경우	10
	중: 자재별 검사방법을 사내표준으로 규정하고 있으나 일부 회사실정에 맞지 않은 경우	6
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	③ 사내표준에 따라 인수검사를 실시하고 기록·관리하고 있는가?
	상: 제품 생산에 필요한 원․부자재의 인수검사 내용이 사내표준을 충족하고, 그 결과를 기록·관리 하고 있는 경우	10
	중: 제품 생산에 필요한 원․부자재의 인수검사 내용이 사내표준에서 정한 사항에 일부 맞지 않은 경우	6
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1

심사 항목	평가항목	배점	평점	평가에 대한 평가자의 의견
2. 공정 관리	위생안전기준에 적합한 제품 생산을 위해 제조공정별 관리항목을 규정하고 관리하고 있는가?
	상: 공정별 관리규정(공정별 관리항목, 관리 주기, 관리 데이터의 활용 등)이 회사실정에 맞도록 규정하고 관리하고 있는 경우	7
	중: 공정별 관리규정이 회사실정에 일부 맞지 않게 관리하고 있는 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 공정별 중간검사 규정에 따라 중간검사를 실시하고 그 결과를 분석 관리하고 있는가? 단) 공정상 중간검사가 필요 없을 경우 생략
	상: 공정별 중간검사 규정을 두고 합리적으로 중간검사항목, 검사방법 등을 정하여 실시하고 그 데이터를 관리하고 있는 경우	6
	중: 공정별 중간검사규정을 두고 중간검사항목, 검사방법 등을 정하여 실시하고 있지만 데이터 관리가 미흡하거나, 일부 내용이 사내표준에 맞지 않은 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	③ 공정별 작업방법을 규정하고 현장작업자가 그 규정에 따라 작업하고 있는가?
	상: 공정별로 작업방법이 규정되어 있고 작업 방법이 현장에 비치되어 있고, 작업자가 그 방법에 따라 작업하고 있으며, 부적합품의 식별관리가 잘 이루어지고 있는 경우	7
	중: 공정별로 작업방법이 규정되어 있으나, 작업 방법이 현장에 비치되어 있지 않거나, 부적합품의 식별 관리가 잘 이루어지고 있지 않은 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1

※ 공정관리의 중간검사가 필요 없을 경우 공정관리의 총점은 14점으로 함.

심사 항목	평가항목	배점	평점	평가에 대한 평가자의 의견
3. 제품의 품질 관리	위생안전기준에 적합한 제품이 생산되도록 제품의 품질기준(항목별 위생안전기준 표 및 표시사항 등)을 사내표준으로 규정하고 있는가?
	상: 제품의 품질기준이 위생안전기준에 적합하게 항목별로 규정하고 있는 경우	7
	중: 제품의 품질기준을 사내표준으로 규정하고 있으나 위생안전기준에 일부 항목이 맞지 않은 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 위생안전기준에 적합한 제품을 보증 할 수 있도록 제품의 시험·검사기준을 규정하고 실시하고 있는가?
	상: 위생안전기준에 적합한 제품을 보증할 수 있도록 제품의 시험·검사 기준(로트의 구성, 샘플링, 시험방법, 합부 판정기준, 불합격 로트의 처리방법, 시험주기 등)에 대한 내용을 제품의 특성에 맞게 합리적으로 규정하고 실시하고 있는 경우	7
	중: 제품의 시험·검사 기준이 "상"의 기준에 만족하나 일부내용이 회사실정에 맞지 않은 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	③ 제품의 시험·검사자가 사내표준에서 규정한 시험·검사 기준을 숙지하고 적절하게 수행 할 능력을 갖추었는가?
	상: 제품의 시험·검사자가 시험·검사 기준 (사내표준, 시험방법, 적합여부 식별방법 등)을 충분히 숙지 하고 시험하는 경우	8
	중: 제품의 시험·검사자가 관련규정을 숙지하고 있으나 일부 미흡한 경우	5
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	④ 제품의 품질보증을 위하여 제품의 표시 내용을 규정대로 실시하고 있는가? (수도용 KC 위생안전기준 마크 및 기타 표시 등) 단) 신규인 경우 수도용KC위생안전기준 마크 생략
	상: 제품의 품질보증을 위한 수도용 KC위생안전기준 등을 사내표준에 따라 적정하게 제품에 표시하고 있는 경우	8
	중: 제품의 품질보증을 위한 표시사항이 상이하거나 일부 표시하지 않은 경우	5
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1

심사 항목	평가항목	배점	평점	평가에 대한 평가자의 의견
4. 제조 설비의 관리	위생안전기준에 적합한 제품 생산을 위해 사내표준에 적합한 제조설비 관리에 대한 규정을 갖추고 있는가?
	상: 위생안전기준에 적합한 제품생산을 위해 설비의 운전표준, 윤활점검, 일상 점검기준이 규정되어 있는 경우	5
	중: 해당하는 규정과 기준을 갖추고 있으나 일부가 회사실정에 맞지 않은 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 위생안전기준에 적합한 제품의 생산을 위해 사내표준에서 규정한 적절한 제조 설비를 보유, 관리하고 있는가?
	상: 위생안전기준에 적합한 제품을 생산하기 위해 주요설비를 보유하고 규정에 따라 점검관리가 잘 이루어지고 있는 경우	5
	중: 위생안전기준에 적합한 제품을 생산하기 위해 주요 설비를 보유하고 있으나, 점검관리가 일부 미흡한 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
5. 검사 설비의 관리	① 위생안전기준에 적합한 제품의 시험·검사를 위해 사내표준에 검사설비 관리에 대한 규정을 갖추고 있는가?
	상: 시험·검사 설비의 성능유지를 위하여 시험·검사 설비의 교정주기, 점검항목‧점검주기‧점검방법 또는 외부 시험설비 이용 등을 구체적으로 사내표준으로 규정하고 있는 경우	5
	중: 시험·검사 설비의 성능유지를 위하여 시험·검사 설비의 교정주기, 점검항목‧점검주기‧점검방법 등이 회사실정에 일부 맞지 않은 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 제품의 품질유지를 위해 필요한 시험·검사설비를 보유하고 있는가?
	상: 위생안전기준에 적합한 제품의 시험·검사를 위해 적정한 시험·검사설비를 보유하고 검사설비의 정밀 정확도를 위해 교정주기, 점검, 외부시험설비 이용 등을 규정에 맞게 시행하고 있는 경우	5
	중: 사내표준에서 규정한 시험ㆍ검사설비를 보유하고 관리하고 있으나 그 일부가 회사실정에 맞지 않거나 관리가 미흡한 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1

2. 합격기준

가.  모든 항목에 대한 공장심사를 한 경우 : 평가점수 합계가 80점 이상인 경우

나. 공장심사의 일부를 생략한 경우 : 평가점수 합계가 심사항목 각각의 최고점수 합계의 80퍼센트 이상인 경우.  끝.