국토교통부 고시 제2014 - 691호

지속가능교통물류발전법 제16조제2항 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 자동차 온실가스 배출계수(Tier 3)를 다음과 같이 고시합니다.

2014년 11월  7일

국토교통부 장관

□ 고시명 : 자동차 온실가스 배출계수(Tier 3)

□ 고시내용

○ Tier 3 승용‧승합‧화물자동차 온실가스(CO2, CH4, N2O) 배출계수

- 승용자동차

․CO2 배출계수 산출식

[y : 배출량(g/km), x : 차속(km/h)]

차종		연료	배출계수 산출식
			65.4km/h 미만	65.4km/h 이상
승 용	경형	휘발유	y=1019.04x-0.5771	y=0.0188x2 - 2.7265x + 191.03
		LPG	y=1030.78x-0.6039	y=0.0171x2 - 2.4883x + 173.91
	소형	휘발유	y=1284.39x-0.5963	y=0.0278x2 - 4.3121x + 272.62
		경유	y=1119.54x-0.6005	y=0.0124x2 - 1.0867x + 115.86
		LPG	y=1118.62x-0.5785	y=0.0190x2 - 2.8346x + 207.90
	중형	휘발유	y=1492.46x-0.5820	y=0.0303x2 - 4.9122x + 326.94
		경유	y=1344.67x-0.5869	y=0.0246x2 - 3.5451x + 246.21
		LPG	y=1521.36x-0.6128	y=0.0264x2 - 4.1928x + 279.93
	대형	휘발유	y=2070.16x-0.6113	y=0.0362x2 - 5.9279x + 396.93
		경유	y=1606.66x-0.5997	y=0.0133x2 - 1.5039x + 180.11
		LPG	y=2465.16x-0.7127	y=0.0302x2 - 4.8941x + 317.78

․CH4‧N2O배출계수 산출식

[y : 배출량(g/km), x : 차속(km/h)]

차종	연료	배출계수 산출식
		CH4 배출계수 산출식	N2O배출계수 산출식
승 용	휘발유	y=0.0368x-0.9582	y=0.2207x-1.3883
	경유	y=0.1388x-1.1475	y=0.0007 + 0.1285/x
	LPG	y=0.0396x-0.9892	y=0.0217x-0.9845

- 승합자동차

․CO2 배출계수 산출식

[y : 배출량(g/km), x : 차속(km/h)]

차종		연료	배출계수 산출식
			65.4km/h 미만	65.4km/h 이상
승 합	중형	경유	y=1690.95x-0.4964	y=0.0196x2 - 2.2248x + 285.52
	대형	경유	y=3766.36x-0.4368
		CNG	y=5774.10x-0.5587

․CH4‧N2O배출계수 산출식

[y : 배출량(g/km), x : 차속(km/h)]

차종		연료	배출계수 산출식
			CH4 배출계수 산출식	N2O배출계수 산출식
승 합	중형	경유	y=0.0312x-0.7461	y=0.1353x-0.8895
	대형	경유	y=0.0786x-0.7981	y=0.4227x-1.0237
		CNG	y=53.05x-0.7242	y=1.5910x-1.3104

- 화물자동차

․CO2 배출계수 산출식

[y : 배출량(g/km), x : 차속(km/h)]

차종		연료	배출계수 산출식
			65.4km/h 미만	65.4km/h 이상
화 물	소형	경유	y=1177.12x-0.4149	y=0.0575x2 - 7.8992x + 479.21
	중형	경유	y=1669.58x-0.3527	y=0.0590x2 - 6.7370x + 559.87
	대형	경유	y=3626.25x-0.3860

․CH4‧N2O배출계수 산출식

[y : 배출량(g/km), x : 차속(km/h)]

차종		연료	배출계수 산출식
			CH4 배출계수 산출식	N2O배출계수 산출식
화 물	소‧중형	경유	y=0.0616x-0.8494	y=0.0023 + 0.1536/x
	대형	경유	y=0.2779x-1.1104	y=0.0072 + 0.5258/x

□ 시행일 : 관보 고시일