【별표 4】고효율에너지기자재의 인증표시 및 표시방법(제4조제3항 관련)
1. 인증 표시
2. 색상 및 크기
ㅇ전용 색상의 표현은 원칙적으로 칼라 색상을 사용해야 한다. 이 경우 한국 표준색을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성에 따라 4원색으로도 인쇄할 수 있다.
구 분	한국 표준색	먼셀 기호	4원색
주 황	KS 0187	2.5YR 6/14	Magenta 50%, Yellow 100%
빨 강	KS 0106	7.5R 5/16	Magenta 90%, Yellow 100%
남 색	KS 1102	5PB 3/10	Cyan 100%, Magenta 70%
검 정	-	N1	Black 100%
ㅇ경우에 따라 단색으로도 표현 가능하며 제품 표면의 경우 먹 100% 또는 표면의 주 색상을 사용한다. ㅇ크기 : 기자재의 크기에 따라 고효율인증업자가 정할 수 있다.
3. 표시방법
ㅇ고효율에너지기자재에 표시를 할 때에는 인증표시, 인증번호, 모델명을 고효율에너지기자재 제품에 부착하여야 하며, 그 외 [별표 2]에서 정한 표기사항은 제품, 포장박스 등 잘 보이는 위치에 명확한 방법으로 표시하여야 한다. ㅇ표시 시기는 고효율에너지기자재의 인증유효기간 이내이어야 한다.